**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Název veřejné zakázky:

**Rozšíření vodovodu a veřejného osvětlení do lokality pod Varoulovu skálu**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **2017003**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce. Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

|  |
| --- |
| 1. **ZADAVATEL** |

Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba: Ing**. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887**

email: [mistostarosta@vysokenadjizerou.cz](mailto:mistostarosta@vysokenadjizerou.cz)

Ing. Tereza Fenclová, tel.: 481 312 170, mobil.: 606 821 788

email: [uctarna2@vysokenadjizerou.cz](mailto:uctarna2@vysokenadjizerou.cz)

|  |
| --- |
| 1. **VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE** |

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

**Název zakázky: Rozšíření vodovodu a veřejného osvětlení do lokality pod Varoulovu skálu**

**Předmětem zakázky** je **rozšíření vodovodního řadu a veřejného osvětlení, jehož součástí jsou 2 nové stožáry VO.** Rozšíření vodovodního řadu bude vybudováno pro zásobení objektů pitnou vodou a rozvod veřejného osvětlení se stožáry VO bude sloužit pro osvětlení místní komunikace v lokalitě plánované výstavby RD pod Varoulovou skálou ve Vysokém nad Jizerou. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad u č. p. 359 (Domova pro seniory) a připojení rozvodu veřejného osvětlení dojde ve stávajícím stožáru VO, obojí na pozemku p. č. 1644. V souběhu s novým vodovodním řadem bude veden také nový kabel veřejného osvětlení.

Navrhovaný **vodovodní řad** bude napojen na připravené šoupě a dále veden v ostatní komunikaci či podél komunikace převážně v souběhu se stávajícím výtlakem splaškové kanalizace, s vyvedením v místě V9 jako přípravou pro budoucí pokračování vodovodního řadu. Vodovodní řad bude ukončen za poslední přípojkou odkalením v provedení pomocí ZŠ DN 50 a potrubí PE 32, vyvedeným do hydrantového poklopu. Vodovod bude veden s krytím minimálně 1,5 m. Nový vodovod bude z polyethylenového potrubí PE 100, SDR 11, 90 × 8,2 mm v délce 158,82 m a PE 100, SDR 11, 63 × 5,8 mm v délce 60,74 m, celková délka tedy je 219,56 m. Na trase navrhovaného vodovodu budou osazeny 4 vodovodní uzávěry pro následně zřizované vodovodní přípojky (tyto budou řešeny samostatně jednotlivými investory), které budou na vodovod napojeny pomocí sedlové elektrotvarovky, jejíž součástí je zemní šoupě 1". Šoupě bude opatřeno zemní teleskopickou soupravou vyvedenou do poklopu. **Obsypový materiál je k dispozici u investora na skládce ve vzdálenosti cca 0,5 km od místa stavby. Proto je nutné položku č. 11 /číslo položky 175100020RAB/ ve výkazu výměr vyplnit s ohledem na tuto skutečnost**. Přesná trasa vodovodního řadu včetně dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Rozšíření veřejného osvětlení od stávajícího stožáru VO bude zahrnovat uložení kabelu do země do hloubky 0,7 m ve volném terénu spolu s výstražnou fólií z PVC, a v místě komunikace vedoucí podél pozemků určených pro nové RD osazení dvou osvětlovacích stožárů a dvou venkovních výbojkových svítidel. Svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami 70 W budou připojena ze stožárových svorkovnic jednotlivých stožárů pomocí kabelů CYKY-J 3 × 1,5 mm2. Svítidla budou umístěna na žárově zinkované bezpatkové stožáry vysoké 5 m. Stožáry budou natočeny kolmo k ose komunikace a zároveň tak, aby dvířka svorkovnice byly ve směru osy komunikace. Stožáry budou umístěny u hrany tělesa komunikace, budou vsazeny do betonového základu s otvorem o průměru 250 mm a hlubokým 600 mm. Osvětlovací stožáry budou propojeny podzemním kabelem AYKY-J 4 × 16 mm2 o celkové délce cca 250 m uloženým v korugované trubce o vnitřním průměru 41 mm, v místě křížení stávající místní komunikace bude použita chránička s vnitřním průměrem 94 mm. Osvětlovací stožáry bude nutné propojit zemnícím páskem FeZn 30 × 4 a spoje zemničů v zemi a prostupy ze země na povrch opatřit pasivní antikorozní ochranou dle norem ČSN.

**Při předání staveniště** **je zhotovitel povinen** zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci, a zaznamenat tyto sítě i zařízení do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a zařízení zástupci správců. Při odhalení neznámé sítě či zařízení nesmí dodavatel pokračovat ve výkopových pracích, je povinen zjistit majitele takové sítě či zařízení a informovat investora, projektanta a autorský dozor. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. Veškeré dotčené povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. **Při stavbě je nutné omezit** v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci výstavby dojde k omezení provozu v prostoru místních komunikací, v kterých budou vedeny nové sítě. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení. Před započetím těchto prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. **Celý průběh bude dokumentován** a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

**Pro stanovení nabídkové ceny je závazným podkladem výkaz výměr.**

**Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění rozsahu předmětu díla po ukončení výběrového řízení.**

* 1. **MÍSTO PLNĚNÍ**

Poloha: Vysoké nad Jizerou – k. ú. Vysoké nad Jizerou. Přesná trasa vodovodního řadu včetně dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

* 1. **ROZSAH PRACÍ**

Rozsah prací je uveden ve výkazu výměr. **Předpokládaná cena stavby je 800.000,- Kč bez DPH.**

|  |
| --- |
| 1. **DOBA PLNĚNÍ** |

* stavební práce mohou začít neprodleně po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem,
* konec stavebních prací bude nejpozději do **31. července 2017**.

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY** |

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls). **Uchazeč doplní do slepého rozpočtu jednotkové ceny za jednotlivé práce a úkony.**

Celkovou nabídkovou cenu uchazeč závazně vyplní do souboru ve formátu XLS (003\_Kryci\_list\_vzor.xls), který je součástí zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v CZK a doplněna v návrhu smlouvy o dílo – odstavec 5. 1. (vzor součástí zadávací dokumentace). **Nabídková cena bez DPH** je předmětem hodnocení.

|  |
| --- |
| 1. **OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** |

Veškeré obchodní (smluvní podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky atd.) a platební podmínky jsou popsány v samostatné části zadávací dokumentace (006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc).

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** |

* Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení - v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.
* Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
* Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
* Podpisy – uchazeč podepíše předepsané součásti nabídky tak, jak je předepsáno ve výpisu z Obchodního rejstříku oprávněnými osobami či osobami oprávněnými jednat jménem společnosti na základě plné moci. Originál nebo úředně ověřenou plnou moc v takovém případě uchazeč doloží jako součást profesních kvalifikačních předpokladů.
* Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

**Nabídka musí obsahovat:**

* 1. **Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky**

Nabídka bude opatřena obsahem s identifikačními údaji uchazeče a s uvedením počtu listů u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije vzor, který je součástí zadávací dokumentace – (002\_identifikace\_obsah\_nabidky\_vzor.doc).

* 1. **KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (003\_Kryci\_list\_vzor.xls). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, záruční doba a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů**

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Pro sestavení čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (004\_CP\_Zakladni\_kvalifikace\_vzor.doc).

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (reference na realizace vodovodních řadů a veřejného osvětlení v komunikacích, každé v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací. Pro sestavení seznamu uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (005\_TKP\_reference\_vzor.xls).

* 1. **Návrh smlouvy o dílo**

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat základním údajům zadávací dokumentace a obsahu nabídky. Uchazeč bude respektovat vzor, který je součástí zadávací dokumentace  
(006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc), do kterého doplní **své iniciály** – článek I., **termíny** zahájení prací - odstavec 4.1, **cenu** díla – odstavec 5.1 a **záruční dobu** - odstavec 10.2.

Smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

* 1. **OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována pomocí slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls).

**Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |

* 1. Uchazeč bere na vědomí, že bude-li vybrán, vztahuje se na něj jako na dodavatele veřejné zakázky povinnost spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
  2. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  3. Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  4. **Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.**

|  |
| --- |
| 1. **ZPŮSOB A HODNOCENÍ NABÍDEK** |

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je **výše nabídkové ceny bez DPH**. Jako **nejvýhodnější** tak bude označena ta **nabídka, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu**.

|  |
| --- |
| 1. **PODÁNÍ NABÍDKY** |

Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených, neprůhledných obálkách označených heslem:

**„Neotevírat – VZ č. 2017003** **– Rozšíření vodovodu a veřejného osvětlení do lokality pod Varoulovu skálu“**

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

|  |
| --- |
| 1. **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY** |

**Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 20. 6. 2017 v 10:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ** |

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

|  |
| --- |
| 1. **ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE** |

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost může být podána písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 nebo elektronicky e-mailem na mistostarosta@vysokenadjizerou.cz.



|  |  |
| --- | --- |
| Vysoké nad Jizerou, 2. 6. 2017 | …............................................  Ing. Jaroslav Nechanický  místostarosta města |