**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY**

Zadavatel, Město Vysoké nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce v rámci akce:

**Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou II**

Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

|  |
| --- |
| **ZADAVATEL** |

Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO: 00276294, DIČ: CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba: **Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887**

email: [mistostarosta@vysokenadjizerou.cz](mailto:mistostarosta@vysokenadjizerou.cz)

případně **Ing. Tereza Fenclová, tel.: 481 312 170, mobil.: 606 821 788**

email: [uctarna2@vysokenadjizerou.cz](mailto:uctarna2@vysokenadjizerou.cz)

|  |
| --- |
| 1. **DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

**Název zakázky: Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou II**

**Předmět zakázky:** Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou bude probíhat na několika úsecích **v celkové délce 1 746 m** a proměnlivé **šířce 2,3** až **3,8 m**, tedy na **cca 6 671 m2**. Konkrétně se jedná o tyto úseky:

* úsek „A0“ – od náměstí k VÚRV (včetně přilehlých prostor) d: 115 m š: 3,5 – 3,8 m 1 066 m2
* úsek „A“ – od VÚVR přes hlavní k č. p. 408 (Jindrovi) d: 309 m š: 3 – 3,7 m 1 052 m2,
* úsek „B“ – od hlavní kolem RD č. p. 93 (Duštírovi) – Tříč d: 100 m š: 3 m 343 m2,
* úsek „C“ – od č. p. 89 (Paterovi) k č. p. 26 (Bartoničkovi) - Tříč d: 180 m š: 2,3 – 2,6 m 414 m2,
* úsek „D“ – od hlavní ke koupališti po RD č. p. 6 (Kašťák) - Sklenařice d: 431 m š: 3 m 1 404 m2,
* úsek „D1“ – pod č. p. 196 (Jarošovi) – Sklenařice d: 37 m š: 3 m 111 m2
* úsek „E“ – od pomníku u hlavní k ZD Horal – Stará Ves d: 305 m š: 3,8 m 1 171 m2,
* úsek „F“ – parkoviště u DPS + prodloužení komunikace d: 15 m 120 m2
* úsek „G“ – od hlavní pod MěÚ k bytovce č. p. 222 d: 229 m š: až do 5 m 925 m2
* úsek „H“ – křižovatka pod drogérií d: cca 25 m š: 2,5 – 2,7 m 65 m2.

Oprava místních komunikací na **úseku A0** zahrnuje vytvoření podkladních vrstev pod komunikací, prostorem před hasičskou zbrojnicí a prostorem bývalého objektu VÚRV na celkovém prostoru o výměře 1 066 m2. V části o výměře 696 m2 budou vytvořeny podkladní vrstvy komunikace, tzn., odtěžit části stávajících komunikací o mocnosti 300 mm, položit podkladní vrstvu ze štěrku frakce 0 - 63 mm v tloušťce 200 mm a dorovnat komunikaci asfaltovým recyklátem v tloušťce 100 mm. V části bude provedena silniční obruba a poté položena ložní asfaltová vrstva z ABH I v tl. 50 mm a vrchní vrstva z ACO 11 v tl. 40 mm. V části o výměře 370 m2 bude odtěžen stávající povrch, následně bude vytvořena podkladní vrstva odstavné plochy před VÚRV o mocnosti 400 mm, položeny podkladní vrstvy štěrku různých frakcí – od 0-63 mm po dorovnání frakcí 4-8 a následně položeny vegetační tvárnice (600x800, v. 200 mm). **Úsek A a C** zahrnuje vytvoření podkladních vrstev komunikací v délce 320 m, tzn., odtěžit části stávajících komunikací o mocnosti 300 mm, položit podkladní vrstvu ze štěrku frakce 0 - 63 mm v tloušťce 200 mm a dorovnat komunikaci asfaltovým recyklátem v tloušťce 100 mm. Na zbylých částech těchto úseků proběhne pouze očištění stávajícího povrchu komunikací a spojovací asfaltový postřik v množství do 0,6 kg/m2. Poté bude na úseku **A** a části **C** položena ložní asfaltová vrstva z ABH I v tl. 50 mm a vrchní vrstva z ACO 11 v tl. 40 mm, a na části úseku **C** navíc srovnávací vrstva z ACO 8 v tl. 20 – 30 mm. **Úsek B** vyžaduje odstranění nánosů ze stávajícího krytu komunikace, postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství do 0,6 kg/m2, položení podkladní vrstvy ze štěrku frakce 0 – 63 mm v tloušťce 100 mm, ložní asfaltové vrstvy z ABH I v tloušťce 50 mm a vrchní asfaltové vrstvy z ACO 11 v tloušťce 40 mm. Na **úseku D** proběhne očištění stávajícího povrchu, postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství do 0,6 kg/m2 a pokládka vrchní vrstvy z asfaltového betonu z ACO 11 v tloušťce 60 mm. Na **úseku D1** proběhne očištění stávajícího povrchu, postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství do 0,6 kg/m2, vyrovnání povrchů komunikací srovnávací vrstvou z ACO 8 v tl. 20 – 30 mm a pokládka vrchní asfaltové vrstvy z ACO 11 v tloušťce 50 mm.

Na **úsecích E a G** bude provedeno očištění stávajících povrchů, postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství do 0,6 kg/m2, vyrovnání povrchů komunikací srovnávací vrstvou z ACO 8 v tl. 20 – 30 mm a na **úseku** **E** bude položena vrchní asfaltová vrstva z ACO 11 v tloušťce 60 mm. Na **úseku G** bude položena pouze jedna vrchní asfaltová vrstva z ACO 11 v tloušťce 50 mm. **Úsek F** spočívá ve zřízení parkovací plochy u objektu DPS a v prodloužení komunikace a zahrnuje vytvoření podkladních vrstev pod komunikací i odstavnou plochou tzn., odtěžit stávající povrch, pod komunikací o mocnosti 400 mm a pod odstavnou plochou o mocnosti 300 mm, položit podkladní vrstvu ze štěrku frakce 0 - 63 mm v tloušťce 200 mm a dorovnat komunikaci asfaltovým recyklátem v tloušťce 100 mm, což bude finální vrstva odstavné plochy. Na komunikaci poté bude položena ložní asfaltová vrstva z ABH I v tl. 50 mm a vrchní vrstva z ACO 11 v tl. 40 mm. Na **úseku H** bude provedeno odfrézování stávajícího povrchu křižovatky místních komunikací pod drogérií, postřik spojovací asfaltovou emulzí do 0,6 kg/m2 a položena vrchní asfaltová vrstva z ACO 11 v tloušťce 50 mm. Jednotlivé provozní spáry mezi stávajícím asfaltem a nově provedeným budou zaříznuty a poté prolity asfaltovou zálivkou.

Oprava všech výše uvedených úseků komunikací bude zároveň zahrnovat úpravy nájezdů buď ve stejné skladbě jako výše uvedené komunikace nebo pouze dosypem asfaltovým recyklátem, lokální zpevnění krajnic, odvodnění komunikací osazením svodnic a mikro štěrbinového žlabu a výškovou úpravu poklopů kanalizačních šachet a znaků inženýrských sítí – kanalizace, vodovodu a plynu. Podrobný rozsah prací je popsán ve výkazu výměr, jenž je součástí zadávací dokumentace.

**Při stavbě je nutné omezit** v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci oprav dojde k omezení či úplnému zastavení provozu na výše uvedených úsecích místní komunikace. Staveniště budou řádně zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikacích osazeno dočasné dopravní značení. Před započetím prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

* 1. **ROZSAH PRACÍ**

Je uveden ve výkazech výměr.

* 1. **TERMÍNY PLNĚNÍ**
* Doba opravy je předpokládána v co nejkratším možném čase od **1. června 2018 do 10. října 2018 (před zahájením prací bude ještě dohodnut přesný harmonogram prací na jednotlivých úsecích).**

**Prohlídka místa** realizace záměru je možná po domluvě s kontaktní osobou uvedenou v části „ZADAVATEL“ této výzvy.

|  |
| --- |
| 1. **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** |

* 1. **OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**
     + 1. Základní údaje zadávací dokumentace
       2. Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky – vzor
       3. Krycí list nabídky – vzor
       4. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vzor
       5. Technické kvalifikační předpoklady - vzor
       6. Obchodní podmínky – Smlouva o dílo – vzor
       7. Slepý výkaz výměr
       8. **Situace - výkresy**
  2. **POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**
* Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci současně s touto výzvou v elektronické podobě na datovém nosiči.
* Výzva je také umístěna volně ke stažení na stránkách města Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz, v sekci Veřejné zakázky.
* Uchazeči, kteří nejsou osloveni zadavatelem přímo touto výzvou, mohou požádat o zaslání zadávací dokumentace a to buď zasláním požadavku na emailovou adresu **mistostarosta@vysokenadjizerou.cz** či **uctarna2@vysokenadjizerou.cz** nebo zasláním požadavku na adresu: Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou.

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.

|  |
| --- |
| 1. **LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK** |

* 1. Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě.
  2. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených neprůhledných obálkách. Obálky budou označeny heslem:

**„Neotevírat – VZ č. 2018001** **–** **Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou II“**

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

* 1. **Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 22. 5. 2018 v 11:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** |

* 1. **NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:**
     + 1. Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
       2. Krycí list nabídky zpracovaný s využitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
       3. Dokumenty prokazující odbornost, schopnosti a zkušenosti uchazeče dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci.
       4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč použije závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
       5. Oceněný položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace
  2. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě v nerozebíratelné formě.

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SCHOPNOSTÍ, ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTÍ UCHAZEČE** |

* 1. Zadavatel požaduje prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží řádně podepsané **čestné prohlášení**, jehož závazný vzor je součástí zadávací dokumentace.
  2. Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních** **kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

* 1. Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 příkladů jím provedených prací obdobného charakteru (reference na opravy komunikací, každé v hodnotě minimálně 2.000.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací.

|  |
| --- |
| 1. **ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK** |

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria (váha 100 %), kterým je **výše nabídkové ceny bez DPH**. Jako nejvýhodnější tak bude označena ta nabídka, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu.

|  |
| --- |
| 1. **PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |

* 1. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
  2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit výběrové řízení a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
  3. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  4. Nabídku podává uchazeč bezplatně.
  5. Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
  6. Veškeré obchodní a smluvní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace poskytované spolu s touto výzvou.



|  |  |
| --- | --- |
| Vysoké nad Jizerou, 4. 5. 2018 | …............................................  Ing. Jaroslav Nechanický  místostarosta města |