**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Název veřejné zakázky:

**Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou II**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **2018001**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce. Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

|  |
| --- |
| 1. **ZADAVATEL** |

Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO: 00276294, DIČ: CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba:  **Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil: 605 976 887**

email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

případně **Ing. Tereza Fenclová, tel.: 481 312 170, mobil: 606 821 788**

email: uctarna2@vysokenadjizerou.cz

|  |
| --- |
| 1. **VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE** |

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

**Název zakázky: Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou II**

**Předmět zakázky:** Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou bude probíhat na několika úsecích **v celkové délce 1 746 m** a proměnlivé **šířce 2,3** až **3,8 m**, tedy na **cca 6 671 m2**. Konkrétně se jedná o tyto úseky:

* úsek „A0“ – od náměstí k VÚRV (včetně přilehlých prostor) d: 115 m š: 3,5 – 3,8 m 1 066 m2
* úsek „A“ – od VÚVR přes hlavní k č. p. 408 (Jindrovi) d: 309 m š: 3 – 3,7 m 1 052 m2,
* úsek „B“ – od hlavní kolem RD č. p. 93 (Duštírovi) – Tříč d: 100 m š: 3 m 343 m2,
* úsek „C“ – od č. p. 89 (Paterovi) k č. p. 26 (Bartoničkovi) - Tříč d: 180 m š: 2,3 – 2,6 m 414 m2,
* úsek „D“ – od hlavní ke koupališti po RD č. p. 6 (Kašťák) - Sklenařice d: 431 m š: 3 m 1 404 m2,
* úsek „D1“ – pod č. p. 196 (Jarošovi) – Sklenařice d: 37 m š: 3 m 111 m2
* úsek „E“ – od pomníku u hlavní k ZD Horal – Stará Ves d: 305 m š: 3,8 m 1 171 m2,
* úsek „F“ – parkoviště u DPS + prodloužení komunikace d: 15 m 120 m2
* úsek „G“ – od hlavní pod MěÚ k bytovce č. p. 222 d: 229 m š: až do 5 m 925 m2
* úsek „H“ – křižovatka pod drogérií d: cca 25 m š: 2,5 – 2,7 m 65 m2.

Oprava místních komunikací na **úseku A0** zahrnuje vytvoření podkladních vrstev pod komunikací, prostorem před hasičskou zbrojnicí a prostorem bývalého objektu VÚRV na celkovém prostoru o výměře 1 066 m2. V části o výměře 696 m2 budou vytvořeny podkladní vrstvy komunikace, tzn., odtěžit části stávajících komunikací o mocnosti 300 mm, položit podkladní vrstvu ze štěrku frakce 0 - 63 mm v tloušťce 200 mm a dorovnat komunikaci asfaltovým recyklátem v tloušťce 100 mm. V části bude provedena silniční obruba a poté položena ložní asfaltová vrstva z ABH I v tl. 50 mm a vrchní vrstva z ACO 11 v tl. 40 mm. V části o výměře 370 m2 bude odtěžen stávající povrch, následně bude vytvořena podkladní vrstva odstavné plochy před VÚRV o mocnosti 400 mm, položeny podkladní vrstvy štěrku různých frakcí – od 0-63 mm po dorovnání frakcí 4-8 a následně položeny vegetační tvárnice (600x800, v. 200 mm). **Úsek A a C** zahrnuje vytvoření podkladních vrstev komunikací v délce 320 m, tzn., odtěžit části stávajících komunikací o mocnosti 300 mm, položit podkladní vrstvu ze štěrku frakce 0 - 63 mm v tloušťce 200 mm a dorovnat komunikaci asfaltovým recyklátem v tloušťce 100 mm. Na zbylých částech těchto úseků proběhne pouze očištění stávajícího povrchu komunikací a spojovací asfaltový postřik v množství do 0,6 kg/m2. Poté bude na úseku **A** a části **C** položena ložní asfaltová vrstva z ABH I v tl. 50 mm a vrchní vrstva z ACO 11 v tl. 40 mm, a na části úseku **C** navíc srovnávací vrstva z ACO 8 v tl. 20 – 30 mm. **Úsek B** vyžaduje odstranění nánosů ze stávajícího krytu komunikace, postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství do 0,6 kg/m2, položení podkladní vrstvy ze štěrku frakce 0 – 63 mm v tloušťce 100 mm, ložní asfaltové vrstvy z ABH I v tloušťce 50 mm a vrchní asfaltové vrstvy z ACO 11 v tloušťce 40 mm. Na **úseku D** proběhne očištění stávajícího povrchu, postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství do 0,6 kg/m2 a pokládka vrchní vrstvy z asfaltového betonu z ACO 11 v tloušťce 60 mm. Na **úseku D1** proběhne očištění stávajícího povrchu, postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství do 0,6 kg/m2, vyrovnání povrchů komunikací srovnávací vrstvou z ACO 8 v tl. 20 – 30 mm a pokládka vrchní asfaltové vrstvy z ACO 11 v tloušťce 50 mm.

Na **úsecích E a G** bude provedeno očištění stávajících povrchů, postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství do 0,6 kg/m2, vyrovnání povrchů komunikací srovnávací vrstvou z ACO 8 v tl. 20 – 30 mm a na **úseku** **E** bude položena vrchní asfaltová vrstva z ACO 11 v tloušťce 60 mm. Na **úseku G** bude položena pouze jedna vrchní asfaltová vrstva z ACO 11 v tloušťce 50 mm. **Úsek F** spočívá ve zřízení parkovací plochy u objektu DPS a v prodloužení komunikace a zahrnuje vytvoření podkladních vrstev pod komunikací i odstavnou plochou tzn., odtěžit stávající povrch, pod komunikací o mocnosti 400 mm a pod odstavnou plochou o mocnosti 300 mm, položit podkladní vrstvu ze štěrku frakce 0 - 63 mm v tloušťce 200 mm a dorovnat komunikaci asfaltovým recyklátem v tloušťce 100 mm, což bude finální vrstva odstavné plochy. Na komunikaci poté bude položena ložní asfaltová vrstva z ABH I v tl. 50 mm a vrchní vrstva z ACO 11 v tl. 40 mm. Na **úseku H** bude provedeno odfrézování stávajícího povrchu křižovatky místních komunikací pod drogérií, postřik spojovací asfaltovou emulzí do 0,6 kg/m2 a položena vrchní asfaltová vrstva z ACO 11 v tloušťce 50 mm. Jednotlivé provozní spáry mezi stávajícím asfaltem a nově provedeným budou zaříznuty a poté prolity asfaltovou zálivkou.

Oprava všech výše uvedených úseků komunikací bude zároveň zahrnovat úpravy nájezdů buď ve stejné skladbě jako výše uvedené komunikace nebo pouze dosypem asfaltovým recyklátem, lokální zpevnění krajnic, odvodnění komunikací osazením svodnic a mikro štěrbinového žlabu a výškovou úpravu poklopů kanalizačních šachet a znaků inženýrských sítí – kanalizace, vodovodu a plynu. Podrobný rozsah prací je popsán ve výkazu výměr, jenž je součástí zadávací dokumentace.

**Při stavbě je nutné omezit** v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci oprav dojde k omezení či úplnému zastavení provozu na výše uvedených úsecích místní komunikace. Staveniště budou řádně zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikacích osazeno dočasné dopravní značení. Před započetím prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

**Pro stanovení nabídkové ceny je závazným podkladem výkaz výměr.**

**Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění rozsahu předmětu díla po ukončení výběrového řízení.**

* 1. **MÍSTO PLNĚNÍ**

Poloha: Vysoké nad Jizerou, Sklenařice, Horní Tříč a Stará Ves.

* 1. **ROZSAH PRACÍ**

Rozsah prací je uveden ve výkazu výměr.

|  |
| --- |
| 1. **DOBA PLNĚNÍ** |

* Stavební práce mohou začít neprodleně po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, předpokládá se od **1. června 2018**,
* konec stavebních prací bude nejpozději do **10. října 2018**,
* provedení prací je požadováno v co nejkratším možném čase.

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY** |

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v CZK za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s položkovým rozpočtem jednotlivých úseků komunikací, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls). **Uchazeč doplní do slepého rozpočtu jednotkové ceny za jednotlivé práce a úkony.**

Celkovou nabídkovou cenu uchazeč závazně vyplní do souboru ve formátu XLS (003\_Kryci\_list\_vzor.xls), který je součástí zadávací dokumentace. **Předpokládaná cena této zakázky je 3.400.000 Kč bez DPH.**

Nabídková cena bude uvedena v CZK a doplněna v návrhu smlouvy o dílo – odstavec 5. 1. (vzor součástí zadávací dokumentace). **Nabídková cena bez DPH** je předmětem hodnocení.

|  |
| --- |
| 1. **OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** |

Veškeré obchodní (smluvní podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky atd.) a platební podmínky jsou popsány v samostatné části zadávací dokumentace (006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc).

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** |

* Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení - v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.
* Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
* Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
* Podpisy – uchazeč podepíše předepsané součásti nabídky tak, jak je předepsáno ve výpisu z Obchodního rejstříku oprávněnými osobami či osobami oprávněnými jednat jménem společnosti na základě plné moci. Originál nebo úředně ověřenou plnou moc v takovém případě uchazeč doloží jako součást profesních kvalifikačních předpokladů.
* Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

**Nabídka musí obsahovat:**

* 1. **Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky**

Nabídka bude opatřena obsahem s identifikačními údaji uchazeče a s uvedením počtu listů u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije vzor, který je součástí zadávací dokumentace – (002\_identifikace\_obsah\_nabidky\_vzor.doc).

* 1. **KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (003\_Kryci\_list\_vzor.xls). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, záruční doba a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů**

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží předložením **čestného prohlášení** podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Pro sestavení čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (004\_CP\_Zakladni\_kvalifikace\_vzor.doc).

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (reference na opravy komunikací, každé v hodnotě minimálně 2.000.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací. Pro sestavení seznamu uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (005\_TKP\_reference\_vzor.xls).

* 1. **Návrh smlouvy o dílo**

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat základním údajům zadávací dokumentace a obsahu nabídky. Uchazeč bude respektovat vzor, který je součástí zadávací dokumentace  
(006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc), do kterého doplní **své iniciály** – článek I., **termíny** zahájení a ukončení prací - odstavec 4.1, **cenu** díla – odstavec 5.1 a **záruční dobu** - odstavec 10.2.

**Smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče**.

* 1. **OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována pomocí slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls).

**Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |

* 1. Uchazeč bere na vědomí, že bude-li vybrán, vztahuje se na něj jako na dodavatele veřejné zakázky povinnost spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
  2. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  3. Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  4. **Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.**

|  |
| --- |
| 1. **ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK** |

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného (váha 100 %) hodnotícího kritéria, kterým je výše **nabídkové ceny bez DPH**. Jako nejvýhodnější nabídka tak bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

|  |
| --- |
| 1. **PODÁNÍ NABÍDKY** |

Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených, neprůhledných obálkách označených heslem:

**„Neotevírat – VZ č. 2018001** **– Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou II“**

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

|  |
| --- |
| 1. **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY** |

**Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 22. 5. 2018 v 11:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ** |

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

|  |
| --- |
| 1. **ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE** |

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost může být podána písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 nebo elektronicky e-mailem na mistostarosta@vysokenadjizerou.cz.



|  |  |
| --- | --- |
| Vysoké nad Jizerou, 4. 5. 2018 | …............................................  Ing. Jaroslav Nechanický  místostarosta města |