{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3180/300"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava vodovodního řadu včeštně přepojení VP"},null,"JKSO ","827.13"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["300",null,"Oprava vodovodního řadu",null,null,"Měrná jednotka","m"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",1068.3]
["3182",null,"Vysoké nad Jizerou - Oprava vodovodního řadu",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,"PVK Projekt s.r.o.",null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu",null,{"$f":"Projektant","v":"PVK Projekt s.r.o."}]
["Objednatel",null,"Město Vysoké nad Jizerou"]
["Dodavatel",null,".",null,null,"Zakázkové číslo ","1582/2019"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů",17]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní náklady stavby"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A18","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I18","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A19","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I19","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A20","v":"Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I20","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A21","v":"Dokumentace skutečného provedení"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I21","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A22","v":"Geodetické zaměření stavby"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I22","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"Rekapitulace!A23","v":"DIO"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I23","v":0}]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A24","v":"Ostatní nespecifikované náklady"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I24","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":25,"n_cols":53,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[24,7,24,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3182 Vysoké nad Jizerou - Oprava vodovodního řadu"},null,null,null,"Rozpočet :","3180/300"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"300 Oprava vodovodního řadu"},null,null,null,"Oprava vodovodního řadu včeštně přepojení VP"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA166","v":0},{"$f":"Položky!BB166","v":0},{"$f":"Položky!BC166","v":0},{"$f":"Položky!BD166","v":0},{"$f":"Položky!BE166","v":0}]
[{"$f":"Položky!B167","v":"45"},{"$f":"Položky!C167","v":"Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,{"$f":"Položky!BA176","v":0},{"$f":"Položky!BB176","v":0},{"$f":"Položky!BC176","v":0},{"$f":"Položky!BD176","v":0},{"$f":"Položky!BE176","v":0}]
[{"$f":"Položky!B177","v":"5.NR"},{"$f":"Položky!C177","v":"Komunikace nad rýhou inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Položky!BA240","v":0},{"$f":"Položky!BB240","v":0},{"$f":"Položky!BC240","v":0},{"$f":"Položky!BD240","v":0},{"$f":"Položky!BE240","v":0}]
[{"$f":"Položky!B241","v":"8"},{"$f":"Položky!C241","v":"Trubní vedení"},null,null,{"$f":"Položky!BA657","v":0},{"$f":"Položky!BB657","v":0},{"$f":"Položky!BC657","v":0},{"$f":"Položky!BD657","v":0},{"$f":"Položky!BE657","v":0}]
[{"$f":"Položky!B658","v":"8PV"},{"$f":"Položky!C658","v":"Provizorní vodovody"},null,null,{"$f":"Položky!BA681","v":0},{"$f":"Položky!BB681","v":0},{"$f":"Položky!BC681","v":0},{"$f":"Položky!BD681","v":0},{"$f":"Položky!BE681","v":0}]
[{"$f":"Položky!B682","v":"99"},{"$f":"Položky!C682","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA684","v":0},{"$f":"Položky!BB684","v":0},{"$f":"Položky!BC684","v":0},{"$f":"Položky!BD684","v":0},{"$f":"Položky!BE684","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E12)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F12)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G12)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H12)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I12)","v":0}]
[]
["OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY"]
[]
["Název ONS",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E18+F18*G18/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dokumentace skutečného provedení",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Geodetické zaměření stavby",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["DIO",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Ostatní nespecifikované náklady",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM ONS",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I18:I24)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":684,"n_cols":104,"rows_kept":684,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[10,2,10,6],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[26,2,26,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[31,2,31,6],[32,2,32,6],[33,2,33,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[65,2,65,3],[67,2,67,6],[68,2,68,6],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[93,2,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[84,2,84,3],[86,2,86,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[104,2,104,6],[105,2,105,3],[106,2,106,3],[107,2,107,3],[108,2,108,3],[109,2,109,3],[97,2,97,3],[98,2,98,3],[99,2,99,3],[100,2,100,3],[101,2,101,3],[103,2,103,6],[116,2,116,3],[117,2,117,3],[118,2,118,3],[119,2,119,3],[120,2,120,3],[122,2,122,6],[110,2,110,3],[111,2,111,3],[112,2,112,3],[113,2,113,3],[114,2,114,3],[115,2,115,3],[130,2,130,3],[131,2,131,3],[133,2,133,3],[134,2,134,3],[135,2,135,3],[136,2,136,3],[123,2,123,6],[124,2,124,6],[125,2,125,6],[126,2,126,6],[127,2,127,3],[129,2,129,3],[145,2,145,3],[146,2,146,3],[147,2,147,3],[148,2,148,3],[150,2,150,3],[151,2,151,3],[138,2,138,6],[139,2,139,3],[140,2,140,3],[141,2,141,3],[143,2,143,3],[144,2,144,3],[159,2,159,3],[160,2,160,3],[161,2,161,3],[163,2,163,6],[164,2,164,3],[152,2,152,3],[154,2,154,6],[155,2,155,3],[156,2,156,3],[157,2,157,3],[158,2,158,3],[178,2,178,6],[179,2,179,3],[181,2,181,3],[182,2,182,3],[183,2,183,3],[184,2,184,3],[185,2,185,3],[186,2,186,3],[168,2,168,3],[169,2,169,3],[170,2,170,3],[171,2,171,3],[172,2,172,3],[173,2,173,3],[196,2,196,3],[197,2,197,3],[198,2,198,3],[199,2,199,3],[200,2,200,3],[201,2,201,3],[187,2,187,3],[189,2,189,3],[190,2,190,3],[191,2,191,3],[192,2,192,3],[194,2,194,3],[210,2,210,3],[211,2,211,3],[212,2,212,3],[213,2,213,3],[214,2,214,3],[215,2,215,3],[203,2,203,3],[204,2,204,3],[205,2,205,3],[206,2,206,3],[207,2,207,3],[208,2,208,3],[227,2,227,3],[229,2,229,3],[230,2,230,3],[231,2,231,3],[232,2,232,3],[234,2,234,3],[216,2,216,3],[218,2,218,3],[220,2,220,3],[222,2,222,3],[224,2,224,3],[226,2,226,6],[249,2,249,6],[251,2,251,6],[252,2,252,6],[253,2,253,6],[254,2,254,6],[255,2,255,6],[238,2,238,6],[242,2,242,6],[243,2,243,6],[244,2,244,6],[245,2,245,6],[246,2,246,6],[247,2,247,6],[248,2,248,6],[263,2,263,3],[264,2,264,3],[265,2,265,3],[266,2,266,3],[267,2,267,3],[268,2,268,3],[256,2,256,6],[257,2,257,6],[258,2,258,6],[260,2,260,6],[261,2,261,6],[262,2,262,3],[276,2,276,3],[277,2,277,3],[278,2,278,3],[280,2,280,6],[281,2,281,6],[282,2,282,3],[269,2,269,3],[270,2,270,3],[272,2,272,6],[273,2,273,6],[274,2,274,3],[275,2,275,3],[290,2,290,6],[291,2,291,3],[292,2,292,3],[293,2,293,3],[294,2,294,3],[295,2,295,3],[283,2,283,3],[284,2,284,3],[285,2,285,3],[286,2,286,3],[287,2,287,3],[289,2,289,6],[303,2,303,3],[305,2,305,6],[306,2,306,3],[307,2,307,3],[308,2,308,3],[309,2,309,3],[296,2,296,3],[298,2,298,6],[299,2,299,3],[300,2,300,3],[301,2,301,3],[302,2,302,3],[318,2,318,3],[319,2,319,3],[320,2,320,3],[321,2,321,3],[322,2,322,3],[323,2,323,3],[310,2,310,3],[312,2,312,6],[313,2,313,3],[314,2,314,3],[315,2,315,3],[316,2,316,3],[331,2,331,3],[333,2,333,6],[334,2,334,3],[335,2,335,3],[337,2,337,6],[338,2,338,6],[324,2,324,3],[326,2,326,6],[327,2,327,3],[328,2,328,3],[329,2,329,3],[330,2,330,3],[346,2,346,6],[347,2,347,3],[348,2,348,3],[349,2,349,3],[350,2,350,3],[351,2,351,3],[339,2,339,3],[340,2,340,3],[341,2,341,3],[342,2,342,3],[343,2,343,3],[345,2,345,6],[359,2,359,3],[361,2,361,6],[362,2,362,3],[363,2,363,3],[364,2,364,3],[365,2,365,3],[353,2,353,6],[354,2,354,6],[355,2,355,3],[356,2,356,3],[357,2,357,3],[358,2,358,3],[373,2,373,3],[374,2,374,3],[375,2,375,3],[377,2,377,6],[378,2,378,3],[379,2,379,3],[366,2,366,3],[367,2,367,3],[369,2,369,6],[370,2,370,6],[371,2,371,3],[372,2,372,3],[387,2,387,3],[388,2,388,3],[389,2,389,3],[390,2,390,3],[391,2,391,3],[393,2,393,6],[380,2,380,3],[381,2,381,3],[382,2,382,3],[383,2,383,3],[385,2,385,6],[386,2,386,3],[401,2,401,3],[403,2,403,3],[404,2,404,3],[405,2,405,3],[407,2,407,6],[408,2,408,3],[394,2,394,3],[395,2,395,3],[396,2,396,3],[397,2,397,3],[399,2,399,6],[400,2,400,3],[416,2,416,3],[417,2,417,3],[418,2,418,3],[419,2,419,3],[420,2,420,3],[421,2,421,3],[409,2,409,3],[410,2,410,3],[411,2,411,3],[412,2,412,3],[413,2,413,3],[415,2,415,6],[430,2,430,3],[431,2,431,3],[432,2,432,3],[433,2,433,3],[434,2,434,3],[435,2,435,3],[423,2,423,6],[424,2,424,3],[425,2,425,3],[426,2,426,3],[427,2,427,3],[428,2,428,3],[443,2,443,3],[444,2,444,3],[445,2,445,3],[446,2,446,3],[447,2,447,3],[448,2,448,3],[437,2,437,6],[438,2,438,3],[439,2,439,3],[440,2,440,3],[441,2,441,3],[442,2,442,3],[456,2,456,3],[457,2,457,3],[458,2,458,3],[459,2,459,3],[460,2,460,3],[461,2,461,3],[449,2,449,3],[451,2,451,6],[452,2,452,3],[453,2,453,3],[454,2,454,3],[455,2,455,3],[469,2,469,3],[470,2,470,3],[471,2,471,3],[472,2,472,3],[473,2,473,3],[475,2,475,3],[462,2,462,3],[463,2,463,3],[464,2,464,3],[465,2,465,3],[466,2,466,3],[467,2,467,3],[483,2,483,3],[485,2,485,3],[486,2,486,3],[487,2,487,3],[488,2,488,3],[489,2,489,3],[476,2,476,3],[478,2,478,3],[479,2,479,3],[480,2,480,3],[481,2,481,3],[482,2,482,3],[498,2,498,3],[499,2,499,3],[500,2,500,3],[502,2,502,3],[503,2,503,3],[504,2,504,3],[491,2,491,3],[492,2,492,3],[493,2,493,3],[494,2,494,3],[495,2,495,3],[497,2,497,3],[512,2,512,3],[513,2,513,3],[515,2,515,3],[516,2,516,3],[517,2,517,3],[518,2,518,3],[505,2,505,3],[506,2,506,3],[507,2,507,3],[509,2,509,3],[510,2,510,3],[511,2,511,3],[527,2,527,3],[528,2,528,3],[530,2,530,3],[531,2,531,3],[532,2,532,3],[534,2,534,3],[519,2,519,3],[521,2,521,3],[522,2,522,3],[523,2,523,3],[524,2,524,3],[525,2,525,3],[542,2,542,3],[543,2,543,3],[544,2,544,3],[546,2,546,3],[547,2,547,3],[548,2,548,3],[535,2,535,3],[536,2,536,3],[537,2,537,3],[538,2,538,3],[540,2,540,3],[541,2,541,3],[556,2,556,3],[557,2,557,3],[558,2,558,3],[560,2,560,3],[561,2,561,3],[562,2,562,3],[549,2,549,3],[550,2,550,3],[551,2,551,3],[553,2,553,3],[554,2,554,3],[555,2,555,3],[570,2,570,3],[572,2,572,3],[573,2,573,3],[574,2,574,3],[575,2,575,3],[576,2,576,3],[563,2,563,3],[564,2,564,3],[566,2,566,3],[567,2,567,3],[568,2,568,3],[569,2,569,3],[585,2,585,6],[586,2,586,6],[587,2,587,6],[588,2,588,6],[589,2,589,6],[590,2,590,3],[578,2,578,3],[579,2,579,3],[580,2,580,3],[581,2,581,3],[582,2,582,3],[584,2,584,6],[598,2,598,6],[599,2,599,6],[600,2,600,6],[601,2,601,6],[602,2,602,3],[603,2,603,3],[591,2,591,3],[592,2,592,3],[593,2,593,3],[594,2,594,3],[596,2,596,6],[597,2,597,6],[611,2,611,3],[612,2,612,3],[613,2,613,3],[615,2,615,3],[616,2,616,3],[617,2,617,3],[604,2,604,3],[605,2,605,3],[606,2,606,3],[608,2,608,3],[609,2,609,3],[610,2,610,3],[625,2,625,3],[627,2,627,3],[628,2,628,3],[629,2,629,3],[630,2,630,3],[631,2,631,3],[618,2,618,3],[619,2,619,3],[621,2,621,3],[622,2,622,3],[623,2,623,3],[624,2,624,3],[640,2,640,3],[641,2,641,3],[642,2,642,3],[643,2,643,3],[645,2,645,3],[646,2,646,3],[633,2,633,3],[634,2,634,3],[635,2,635,3],[636,2,636,3],[637,2,637,3],[639,2,639,3],[654,2,654,3],[655,2,655,3],[659,2,659,6],[660,2,660,6],[661,2,661,6],[662,2,662,6],[663,2,663,6],[664,2,664,3],[647,2,647,3],[648,2,648,3],[649,2,649,3],[651,2,651,3],[652,2,652,3],[653,2,653,3],[678,2,678,3],[679,2,679,3],[672,2,672,6],[673,2,673,6],[674,2,674,3],[675,2,675,3],[676,2,676,3],[677,2,677,3],[665,2,665,3],[666,2,666,3],[667,2,667,3],[669,2,669,6],[670,2,670,6],[671,2,671,6]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3182 Vysoké nad Jizerou - Oprava vodovodního řadu"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3180/300"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"300 Oprava vodovodního řadu"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava vodovodního řadu včeštně přepojení VP"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"119001401R00","Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm ","m",27.6,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6899999999999998E-3]
[2,"119001422R00","Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů ","m",46.2,null,{"$f":"E9*F9","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ9=1,G9,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ9=2,G9,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ9=3,G9,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ9=4,G9,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ9=5,G9,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9739999999999998E-2]
[3,"120001101R00","Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení ","m3",501.59530000000001,null,{"$f":"E10*F10","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ10=1,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=2,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=3,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=4,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=5,G10,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Včetně ruční dokopávky a výkopu",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně ruční dokopávky a výkopu",null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75",null,1083.7574999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75",null,248.3775,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75",null,270.27,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75",null,111.6675,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2",null,107,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75",null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75"]
[null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40",null,-247.71600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40",null,-56.771999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30",null,-46.332000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30",null,-19.143000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30",null,-21.76,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40",null,-1.1200000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,1433.1295,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V horniněn tř. 3 - 5   35%:1433,1295*0,35",null,501.59530000000001,null,null,null,null,null,null,null,"V horniněn tř. 3 - 5   35%:1433,1295*0,35"]
[4,"121100002RAA","Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm","m3",7.44,null,{"$f":"E28*F28","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ28=1,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=2,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=3,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=4,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=5,G28,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:21,70*0,20",null,4.34,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:21,70*0,20"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:15,50*0,20",null,3.1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:15,50*0,20"]
[5,"132201212RRX","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ ","m3",573.2518,null,{"$f":"E31*F31","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ31=1,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=2,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=3,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=4,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=5,G31,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i pažení výkopů a to v souladu s BOZP.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i pažení výkopů a to v souladu s BOZP.",null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75",null,1083.7574999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75",null,248.3775,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75",null,270.27,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75",null,111.6675,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2",null,107,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75",null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75"]
[null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40",null,-247.71600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40",null,-56.771999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30",null,-46.332000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30",null,-19.143000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30",null,-21.76,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40",null,-1.1200000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,1433.1295,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V horniněn tř. 3 - 40%:1433,1295*0,4",null,573.2518,null,null,null,null,null,null,null,"V horniněn tř. 3 - 40%:1433,1295*0,4"]
[6,"132201219R00","Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 ","m3",286.6259,null,{"$f":"E50*F50","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ50=1,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=2,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=3,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=4,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=5,G50,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75",null,1083.7574999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75",null,248.3775,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75",null,270.27,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75",null,111.6675,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2",null,107,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75",null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75"]
[null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40",null,-247.71600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40",null,-56.771999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30",null,-46.332000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30",null,-19.143000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30",null,-21.76,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40",null,-1.1200000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,1433.1295,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V horniněn tř. 3 - 40%:1433,1295*0,4*0,5",null,286.6259,null,null,null,null,null,null,null,"V horniněn tř. 3 - 40%:1433,1295*0,4*0,5"]
[7,"132301212RRX","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ ","m3",716.56479999999999,null,{"$f":"E67*F67","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ67=1,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=2,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=3,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=4,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=5,G67,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i pažení výkopů a to v souladu s BOZP.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i pažení výkopů a to v souladu s BOZP.",null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75",null,1083.7574999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75",null,248.3775,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75",null,270.27,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75",null,111.6675,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2",null,107,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75",null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75"]
[null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40",null,-247.71600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40",null,-56.771999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30",null,-46.332000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30",null,-19.143000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30",null,-21.76,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40",null,-1.1200000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,1433.1295,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V horniněn tř. 4 - 50%:1433,1295*0,5",null,716.56479999999999,null,null,null,null,null,null,null,"V horniněn tř. 4 - 50%:1433,1295*0,5"]
[8,"132301219R00","Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 ","m3",358.2824,null,{"$f":"E86*F86","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ86=1,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=2,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=3,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=4,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=5,G86,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75",null,1083.7574999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75",null,248.3775,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75",null,270.27,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75",null,111.6675,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2",null,107,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75",null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75"]
[null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40",null,-247.71600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40",null,-56.771999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30",null,-46.332000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30",null,-19.143000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30",null,-21.76,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40",null,-1.1200000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,1433.1295,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V horniněn tř. 4 - 50%:1433,1295*0,5*0,5",null,358.2824,null,null,null,null,null,null,null,"V horniněn tř. 4 - 50%:1433,1295*0,5*0,5"]
[9,"132401211RRX","Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ ","m3",143.31299999999999,null,{"$f":"E103*F103","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ103=1,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=2,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=3,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=4,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=5,G103,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i pažení výkopů a to v souladu s BOZP.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i pažení výkopů a to v souladu s BOZP.",null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75",null,1083.7574999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75",null,248.3775,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75",null,270.27,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*1,75"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75",null,111.6675,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*1,75"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2",null,107,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*1,75+1,50*1,50*2,00*2"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75",null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*1,75"]
[null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet konstrukcí povrchů a komunikací:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40",null,-247.71600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:-(676,10+4,00*3)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40",null,-56.771999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:-(149,70+4,00*2)*0,90*0,40"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30",null,-46.332000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:-171,60*0,90*0,30"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30",null,-19.143000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:-70,90*0,90*0,30"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30",null,-21.76,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:-62,00*0,80*0,40-8,00*0,80*0,30"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40",null,-1.1200000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:-3,50*0,80*0,40"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,1433.1295,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V horniněn tř. 5 - 10%:1433,1295*0,1",null,143.31299999999999,null,null,null,null,null,null,null,"V horniněn tř. 5 - 10%:1433,1295*0,1"]
[10,"141721102R00","Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 ","m",21,null,{"$f":"E122*F122","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ122=1,G122,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ122=2,G122,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ122=3,G122,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ122=4,G122,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ122=5,G122,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.2199999999999998E-3]
[null,null,"Jedná se o bezvýkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedná se o bezvýkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu.",null,null,3]
[null,null,"V položce je započteno : - provedení pilotního vrtu,",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce je započteno : - provedení pilotního vrtu,",null,null,3]
[null,null,"                                        - potřebné rozšíření vrtu,",null,null,null,null,null,null,null,null,"                                        - potřebné rozšíření vrtu,",null,null,3]
[null,null,"                                        - vtažení potrubí,",null,null,null,null,null,null,null,null,"                                        - vtažení potrubí,",null,null,3]
[null,null,"                                        - svařování vtahovaného potrubí.",null,null,null,null,null,null,null,null,"                                        - svařování vtahovaného potrubí.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - chránička:13,00+8,00",null,21,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - chránička:13,00+8,00"]
[11,"162701105RSZ","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele","m3",1220.2575999999999,null,{"$f":"E129*F129","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ129=1,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=2,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=3,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=4,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=5,G129,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"V horniněn tř. 3 - 5:1433,1295",null,1433.1295,null,null,null,null,null,null,null,"V horniněn tř. 3 - 5:1433,1295"]
[null,null,"Odpočet zásypů zeminou:-212,8719",null,-212.87190000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet zásypů zeminou:-212,8719"]
[12,"174100050RAB","Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dodávky štěrkodrtě","m3",580.68700000000001,null,{"$f":"E133*F133","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ133=1,G133,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ133=2,G133,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ133=3,G133,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ133=4,G133,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ133=5,G133,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.873]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*(1,75-0,15-0,09-0,30-0,50)",null,439.69589999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*(1,75-0,15-0,09-0,30-0,50)"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*(1,75-0,15-0,09-0,30-0,50)",null,100.77030000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*(1,75-0,15-0,09-0,30-0,50)"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80*(1,75-0,15-0,032-0,30-0,50)",null,38.092799999999997,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80*(1,75-0,15-0,032-0,30-0,50)"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*(1,75-0,15-0,04-0,30-0,50)",null,2.1280000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*(1,75-0,15-0,04-0,30-0,50)"]
[13,"174101101R00","Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ","m3",212.87190000000001,null,{"$f":"E138*F138","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ138=1,G138,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ138=2,G138,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ138=3,G138,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ138=4,G138,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ138=5,G138,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu",null,null,3]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*(1,75-0,15-0,09-0,30-0,30)",null,140.54040000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*(1,75-0,15-0,09-0,30-0,30)"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*(1,75-0,15-0,09-0,30-0,30)",null,58.067100000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*(1,75-0,15-0,09-0,30-0,30)"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:8,00*0,80*(1,75-0,15-0,032-0,30-0,20)+1,50*1,50*2,00*2-0,5^2*Pi*2,00",null,14.2644,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:8,00*0,80*(1,75-0,15-0,032-0,30-0,20)+1,50*1,50*2,00*2-0,5^2*Pi*2,00"]
[14,"175100020RAB","Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dodávka štěrkopísku","m3",394.55309999999997,null,{"$f":"E143*F143","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ143=1,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=2,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=3,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=4,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=5,G143,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.873]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*(0,90*(0,09+0,30)-0,045^2*Pi)",null,237.1456,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*(0,90*(0,09+0,30)-0,045^2*Pi)"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*(0,90*(0,09+0,30)-0,045^2*Pi)",null,54.349499999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*(0,90*(0,09+0,30)-0,045^2*Pi)"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*(0,90*(0,09+0,30)-0,045^2*Pi)",null,59.139899999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*(0,90*(0,09+0,30)-0,045^2*Pi)"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*(0,90*(0,09+0,30)-0,045^2*Pi)",null,24.434899999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*(0,90*(0,09+0,30)-0,045^2*Pi)"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*(0,80*(0,032+0,30)-0,016^2*Pi)",null,18.535699999999999,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*(0,80*(0,032+0,30)-0,016^2*Pi)"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*(0,80*(0,04+0,30)-0,02^2*Pi)",null,0.9476,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*(0,80*(0,04+0,30)-0,02^2*Pi)"]
[15,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny 1- 7 ","m3",1220.2575999999999,null,{"$f":"E150*F150","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ150=1,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=2,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=3,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=4,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=5,G150,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"V horniněn tř. 3 - 5:1433,1295",null,1433.1295,null,null,null,null,null,null,null,"V horniněn tř. 3 - 5:1433,1295"]
[null,null,"Odpočet zásypů zeminou:-212,8719",null,-212.87190000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet zásypů zeminou:-212,8719"]
[16,"969011131R00","Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm včetně armatur a hydrantů","m",870.64,null,{"$f":"E154*F154","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ154=1,G154,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ154=2,G154,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ154=3,G154,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ154=4,G154,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ154=5,G154,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8000000000000002E-4]
[null,null,"Součástí položky je i odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za skládku.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za skládku.",null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3",null,688.1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2",null,157.69999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60",null,171.6,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90",null,70.900000000000006,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,1088.3,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"80% z celkové délky:1088,3000*0,8",null,870.64,null,null,null,null,null,null,null,"80% z celkové délky:1088,3000*0,8"]
[17,"286134137","Trubka tlaková RC1 PE100 160x14,6 mm PN16","m",21.315000000000001,null,{"$f":"E163*F163","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,286134137,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ163=1,G163,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ163=2,G163,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ163=3,G163,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ163=4,G163,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ163=5,G163,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.6699999999999997E-3]
[null,null,"Součástí dodávka trubky jsou i vymezovací prvky a koncové manžety ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí dodávka trubky jsou i vymezovací prvky a koncové manžety ",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - chránička:(13,00+8,00)*1,015",null,21.315000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - chránička:(13,00+8,00)*1,015"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G165)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA165)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB165)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC165)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD165)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE165)","v":0}]
["Díl:","45","Podkladní a vedlejší konstrukce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[18,"451572111R00","Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm ","m3",155.7405,null,{"$f":"E168*F168","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ168=1,G168,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ168=2,G168,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ168=3,G168,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ168=4,G168,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ168=5,G168,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.873]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*0,15",null,92.893500000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*0,90*0,15"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*0,15",null,21.2895,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*0,15"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*0,15",null,23.166,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*0,15"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*0,15",null,9.5715000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*0,15"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*0,15",null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80*0,15"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*0,15",null,0.42,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*0,15"]
[19,"452313131R00","Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 ","m3",3.4580000000000002,null,{"$f":"E175*F175","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ175=1,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=2,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=3,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=4,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=5,G175,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B167,\" \",C167)","v":"45 Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G167:G175)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA167:BA175)","v":0},{"$f":"SUM(BB167:BB175)","v":0},{"$f":"SUM(BC167:BC175)","v":0},{"$f":"SUM(BD167:BD175)","v":0},{"$f":"SUM(BE167:BE175)","v":0}]
["Díl:","5.NR","Komunikace nad rýhou inženýrských sítí",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[20,"113106221R00","Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém ","m2",20,null,{"$f":"E178*F178","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ178=1,G178,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ178=2,G178,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ178=3,G178,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ178=4,G178,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ178=5,G178,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Pro opětovné použití",null,null,null,null,null,null,null,null,"Pro opětovné použití",null,null,3]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:20,00",null,20,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:20,00"]
[21,"113107630R00","Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm ","m2",989.37,null,{"$f":"E181*F181","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ181=1,G181,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ181=2,G181,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ181=3,G181,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ181=4,G181,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ181=5,G181,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00)*0,90",null,607.59,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00)*0,90"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90",null,141.93,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90",null,154.44,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90",null,63.81,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80",null,56,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*0,80"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80",null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80"]
[null,null,"Odpočet plochy s ornicí:-(21,70+15,50)",null,-37.200000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet plochy s ornicí:-(21,70+15,50)"]
[22,"113108410R00","Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm ","m2",801.92,null,{"$f":"E189*F189","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ189=1,G189,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ189=2,G189,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ189=3,G189,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ189=4,G189,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ189=5,G189,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00)*0,90",null,607.59,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00)*0,90"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90",null,141.93,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80",null,49.6,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80",null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80"]
[23,"113151150R00","Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm ","m2",26,null,{"$f":"E194*F194","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ194=1,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=2,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=3,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=4,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=5,G194,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26,00",null,26,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26,00"]
[24,"564731111R00","Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm ","m2",766.72,null,{"$f":"E196*F196","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ196=1,G196,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ196=2,G196,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ196=3,G196,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ196=4,G196,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ196=5,G196,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.215]
[null,null,"Provizorní úpravy rýh:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Provizorní úpravy rýh:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00-15,00)*0,90",null,594.09,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00-15,00)*0,90"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90",null,141.93,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80",null,49.6,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80",null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80"]
[null,null,"Odpočet plochy s ornicí:-21,70",null,-21.7,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet plochy s ornicí:-21,70"]
[25,"564811111RT2","Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm","m2",766.72,null,{"$f":"E203*F203","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ203=1,G203,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ203=2,G203,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ203=3,G203,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ203=4,G203,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ203=5,G203,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.126]
[null,null,"Provizorní úpravy rýh:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Provizorní úpravy rýh:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00-15,00)*0,90",null,594.09,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00-15,00)*0,90"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90",null,141.93,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80",null,49.6,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80",null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80"]
[null,null,"Odpočet plochy s ornicí:-21,70",null,-21.7,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet plochy s ornicí:-21,70"]
[26,"566903111R00","Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným ","t",629.89359999999999,null,{"$f":"E210*F210","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ210=1,G210,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ210=2,G210,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ210=3,G210,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ210=4,G210,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ210=5,G210,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00)*0,90*0,35*1,873",null,398.30560000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00)*0,90*0,35*1,873"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*0,35*1,873",null,93.042199999999994,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*0,90*0,35*1,873"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*0,30*1,873",null,86.779799999999994,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*0,90*0,30*1,873"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*0,30*1,873",null,35.854799999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*0,90*0,30*1,873"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80*0,35*1,873+8,00*0,30*1,873",null,37.0105,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*0,80*0,35*1,873+8,00*0,30*1,873"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*0,35*1,873",null,1.8354999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*0,80*0,35*1,873"]
[null,null,"Odpočet plochy s ornicí:-21,70*0,35*1,873-15,50*0,30*1,873",null,-22.934899999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet plochy s ornicí:-21,70*0,35*1,873-15,50*0,30*1,873"]
[27,"566904111R00","Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem ","t",4.05,null,{"$f":"E218*F218","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ218=1,G218,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ218=2,G218,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ218=3,G218,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ218=4,G218,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ218=5,G218,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:15,00*0,90*0,12*2,50",null,4.05,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:15,00*0,90*0,12*2,50"]
[28,"572952111R00","Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm ","m2",26,null,{"$f":"E220*F220","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ220=1,G220,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ220=2,G220,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ220=3,G220,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ220=4,G220,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ220=5,G220,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.10255]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26,00",null,26,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26,00"]
[29,"572952112R00","Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm ","m2",26,null,{"$f":"E222*F222","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ222=1,G222,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ222=2,G222,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ222=3,G222,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ222=4,G222,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ222=5,G222,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.15382000000000001]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26,00",null,26,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26,00"]
[30,"573231111R00","Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 ","m2",52,null,{"$f":"E224*F224","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ224=1,G224,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ224=2,G224,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ224=3,G224,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ224=4,G224,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ224=5,G224,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.1000000000000002E-4]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26,00*2",null,52,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26,00*2"]
[31,"591211111R00","Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm ","m2",20,null,{"$f":"E226*F226","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ226=1,G226,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ226=2,G226,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ226=3,G226,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ226=4,G226,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ226=5,G226,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.11]
[null,null,"Puvodní dlažba",null,null,null,null,null,null,null,null,"Puvodní dlažba",null,null,3]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:20,00",null,20,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:20,00"]
[32,"919735112R00","Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ","m",1796.6,null,{"$f":"E229*F229","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ229=1,G229,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ229=2,G229,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ229=3,G229,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ229=4,G229,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ229=5,G229,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00)*2",null,1350.2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3-13,00)*2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*2",null,315.39999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*2"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*2",null,124,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:62,00*2"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*2",null,7,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*2"]
[33,"979071121R00","Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž ","m2",20,null,{"$f":"E234*F234","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ234=1,G234,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ234=2,G234,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ234=3,G234,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ234=4,G234,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ234=5,G234,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:20,00",null,20,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:20,00"]
[34,"979082113R00","Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele","t",837.98659999999995,null,{"$f":"E236*F236","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ236=1,G236,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ236=2,G236,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ236=3,G236,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ236=4,G236,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ236=5,G236,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[35,"979990002R00","Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací","t",652.98419999999999,null,{"$f":"E237*F237","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ237=1,G237,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ237=2,G237,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ237=3,G237,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ237=4,G237,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ237=5,G237,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[36,"979990112R00","Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt ","t",185.00239999999999,null,{"$f":"E238*F238","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ238=1,G238,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ238=2,G238,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ238=3,G238,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ238=4,G238,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ238=5,G238,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,3]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B177,\" \",C177)","v":"5.NR Komunikace nad rýhou inženýrských sítí"},null,null,null,{"$f":"SUM(G177:G239)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA177:BA239)","v":0},{"$f":"SUM(BB177:BB239)","v":0},{"$f":"SUM(BC177:BC239)","v":0},{"$f":"SUM(BD177:BD239)","v":0},{"$f":"SUM(BE177:BE239)","v":0}]
["Díl:","8","Trubní vedení",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[37,"850245121R00","Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 ","kus",2,null,{"$f":"E242*F242","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ242=1,G242,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ242=2,G242,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ242=3,G242,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ242=4,G242,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ242=5,G242,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položky výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. V položkách jsou zakalkulovány náklady na",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položky výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. V položkách jsou zakalkulovány náklady na",null,null,3]
[null,null,"- ohlášení uzavírání vody",null,null,null,null,null,null,null,null,"- ohlášení uzavírání vody",null,null,3]
[null,null,"- uzavření a otevření šoupat",null,null,null,null,null,null,null,null,"- uzavření a otevření šoupat",null,null,3]
[null,null,"- vypuštění a napuštění vody",null,null,null,null,null,null,null,null,"- vypuštění a napuštění vody",null,null,3]
[null,null,"- odvzdušnění potrubí",null,null,null,null,null,null,null,null,"- odvzdušnění potrubí",null,null,3]
[null,null,"- strojní nebo ruční výřez potrubí",null,null,null,null,null,null,null,null,"- strojní nebo ruční výřez potrubí",null,null,3]
[null,null,"- nutné úpravy výkopu v prostoru provádění",null,null,null,null,null,null,null,null,"- nutné úpravy výkopu v prostoru provádění",null,null,3]
[null,null,"- montáž tvarovek",null,null,null,null,null,null,null,null,"- montáž tvarovek",null,null,3]
[38,"850265121R00","Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 ","kus",2,null,{"$f":"E251*F251","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ251=1,G251,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ251=2,G251,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ251=3,G251,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ251=4,G251,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ251=5,G251,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položky výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. V položkách jsou zakalkulovány náklady na",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položky výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. V položkách jsou zakalkulovány náklady na",null,null,3]
[null,null,"- ohlášení uzavírání vody",null,null,null,null,null,null,null,null,"- ohlášení uzavírání vody",null,null,3]
[null,null,"- uzavření a otevření šoupat",null,null,null,null,null,null,null,null,"- uzavření a otevření šoupat",null,null,3]
[null,null,"- vypuštění a napuštění vody",null,null,null,null,null,null,null,null,"- vypuštění a napuštění vody",null,null,3]
[null,null,"- odvzdušnění potrubí",null,null,null,null,null,null,null,null,"- odvzdušnění potrubí",null,null,3]
[null,null,"- strojní nebo ruční výřez potrubí",null,null,null,null,null,null,null,null,"- strojní nebo ruční výřez potrubí",null,null,3]
[null,null,"- nutné úpravy výkopu v prostoru provádění",null,null,null,null,null,null,null,null,"- nutné úpravy výkopu v prostoru provádění",null,null,3]
[null,null,"- montáž tvarovek",null,null,null,null,null,null,null,null,"- montáž tvarovek",null,null,3]
[39,"857242121R00","Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 ","kus",42,null,{"$f":"E260*F260","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ260=1,G260,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ260=2,G260,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ260=3,G260,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ260=4,G260,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ260=5,G260,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000001E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"FFK 30° DN80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"FFK 30° DN80:1"]
[null,null,"FFK 45° DN80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"FFK 45° DN80:1"]
[null,null,"N DN80:5",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"N DN80:5"]
[null,null,"Synoflex s přírubou DN80/65 (80/71-88):2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Synoflex s přírubou DN80/65 (80/71-88):2"]
[null,null,"LN + TP D90/DN80:33",null,33,null,null,null,null,null,null,null,"LN + TP D90/DN80:33"]
[40,"857244121R00","Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 ","kus",9,null,{"$f":"E272*F272","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ272=1,G272,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ272=2,G272,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ272=3,G272,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ272=4,G272,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ272=5,G272,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2000000000000003E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém odbočných v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém odbočných v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"T DN80/80:9",null,9,null,null,null,null,null,null,null,"T DN80/80:9"]
[41,"857262121R00","Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 ","kus",5,null,{"$f":"E280*F280","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ280=1,G280,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ280=2,G280,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ280=3,G280,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ280=4,G280,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ280=5,G280,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999999E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Synoflex s přírubou DN100 (104-132):4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Synoflex s přírubou DN100 (104-132):4"]
[null,null,"FFR DN100/80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"FFR DN100/80:1"]
[42,"857264121R00","Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 ","kus",2,null,{"$f":"E289*F289","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ289=1,G289,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ289=2,G289,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ289=3,G289,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ289=4,G289,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ289=5,G289,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.2E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém odbočných v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém odbočných v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"T DN100/80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"T DN100/80:1"]
[null,null,"T DN100/100:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"T DN100/100:1"]
[43,"871161121R00","Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm ","m",70,null,{"$f":"E298*F298","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ298=1,G298,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ298=2,G298,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ298=3,G298,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ298=4,G298,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ298=5,G298,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce je uvažováno použití svitku. ",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce je uvažováno použití svitku. ",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00",null,70,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00"]
[44,"871171121R00","Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm ","m",3.5,null,{"$f":"E305*F305","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ305=1,G305,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ305=2,G305,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ305=3,G305,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ305=4,G305,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ305=5,G305,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce je uvažováno použití svitku. ",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce je uvažováno použití svitku. ",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50",null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50"]
[45,"871241121R00","Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm ","m",1088.3,null,{"$f":"E312*F312","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ312=1,G312,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ312=2,G312,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ312=3,G312,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ312=4,G312,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ312=5,G312,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3",null,688.1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2",null,157.69999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60",null,171.6,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90",null,70.900000000000006,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90"]
[46,"877242121R00","Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm ","kus",37,null,{"$f":"E318*F318","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ318=1,G318,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ318=2,G318,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ318=3,G318,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ318=4,G318,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ318=5,G318,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Elektrokoleno 30° d 90:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrokoleno 30° d 90:3"]
[null,null,"Elektrokoleno 90° d 90:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrokoleno 90° d 90:1"]
[null,null,"Elektrospojka u LN a TP D90/DN80:33",null,33,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrospojka u LN a TP D90/DN80:33"]
[47,"891183439RX0","Přepojení potrubí PE na přípojkách do D 32 včetně dodávky přepojovací tvarovky","kus",43,null,{"$f":"E326*F326","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ326=1,G326,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ326=2,G326,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ326=3,G326,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ326=4,G326,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ326=5,G326,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6000000000000001E-4]
[null,null,"Položka obsahuje přerušení stávajícího potrubí, montáž a dodávku příslušné tvarovky pro propojení stávajícího potrubí s novou přípojkou (PE, ocel a pod.) do D 32",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje přerušení stávajícího potrubí, montáž a dodávku příslušné tvarovky pro propojení stávajícího potrubí s novou přípojkou (PE, ocel a pod.) do D 32",null,null,3]
[null,null,"Přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26",null,26,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:26"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:10",null,10,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:10"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:4"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:3"]
[48,"891183440RX0","Přepojení potrubí PE na přípojkách do D 40 včetně dodávky přepojovací tvarovky","kus",2,null,{"$f":"E333*F333","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ333=1,G333,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ333=2,G333,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ333=3,G333,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ333=4,G333,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ333=5,G333,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6000000000000001E-4]
[null,null,"Položka obsahuje přerušení stávajícího potrubí, montáž a dodávku příslušné tvarovky pro propojení stávajícího potrubí s novou přípojkou (PE, ocel a pod.) do D 40",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje přerušení stávajícího potrubí, montáž a dodávku příslušné tvarovky pro propojení stávajícího potrubí s novou přípojkou (PE, ocel a pod.) do D 40",null,null,3]
[null,null,"Přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2"]
[49,"891241111R00","Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 ","kus",14,null,{"$f":"E337*F337","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ337=1,G337,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ337=2,G337,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ337=3,G337,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ337=4,G337,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ337=5,G337,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000001E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů. ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů. ",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Š DN80:14",null,14,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN80:14"]
[50,"891247111R00","Montáž hydrantů podzemních DN 80 ","kus",3,null,{"$f":"E345*F345","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ345=1,G345,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ345=2,G345,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ345=3,G345,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ345=4,G345,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ345=5,G345,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí. Součástí položky je i montáž drenáže",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí. Součástí položky je i montáž drenáže",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Hp DN80/1,5:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Hp DN80/1,5:3"]
[51,"891247211R00","Montáž hydrantů nadzemních DN 80 ","kus",2,null,{"$f":"E353*F353","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ353=1,G353,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ353=2,G353,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ353=3,G353,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ353=4,G353,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ353=5,G353,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7699999999999999E-3]
[null,null,"Položka je určena pro montáž hydrantů nadzemních na potrubí.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž hydrantů nadzemních na potrubí.",null,null,3]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány i náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány i náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"HN DN80/1,5:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"HN DN80/1,5:2"]
[52,"891249111R00","Montáž navrtávacích pasů DN 80 s ventilem ","kus",48,null,{"$f":"E361*F361","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ361=1,G361,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ361=2,G361,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ361=3,G361,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ361=4,G361,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ361=5,G361,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastckých hmot.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastckých hmot.",null,null,3]
[null,null,"Přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28",null,28,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11",null,11,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3"]
[53,"891261111R00","Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 ","kus",4,null,{"$f":"E369*F369","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ369=1,G369,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ369=2,G369,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ369=3,G369,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ369=4,G369,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ369=5,G369,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999999E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů. ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů. ",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Š DN100:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN100:4"]
[54,"892233111R00","Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 ","m",73.5,null,{"$f":"E377*F377","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ377=1,G377,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ377=2,G377,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ377=3,G377,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ377=4,G377,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ377=5,G377,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00",null,70,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50",null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50"]
[55,"892241111R00","Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 včetně zajištění konců potrubí","m",1161.8,null,{"$f":"E385*F385","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ385=1,G385,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ385=2,G385,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ385=3,G385,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ385=4,G385,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ385=5,G385,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3",null,688.1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2",null,157.69999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60",null,171.6,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90",null,70.900000000000006,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00",null,70,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50",null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50"]
[56,"892273111R00","Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 ","m",1088.3,null,{"$f":"E393*F393","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ393=1,G393,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ393=2,G393,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ393=3,G393,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ393=4,G393,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ393=5,G393,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3",null,688.1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2",null,157.69999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60",null,171.6,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90",null,70.900000000000006,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90"]
[57,"893151111R00","Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové ","kus",2,null,{"$f":"E399*F399","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ399=1,G399,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ399=2,G399,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ399=3,G399,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ399=4,G399,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ399=5,G399,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.51066]
[null,null,"Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 15 cm vyztuženého sítí 8/100/100.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 15 cm vyztuženého sítí 8/100/100.",null,null,3]
[null,null,"Nové  VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Nové  VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2"]
[58,"893151155R00","Montáž vodoměrné sestavy ","kus",3,null,{"$f":"E403*F403","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ403=1,G403,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ403=2,G403,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ403=3,G403,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ403=4,G403,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ403=5,G403,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.50214999999999999]
[null,null,"Nové  VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Nové  VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:1"]
[59,"899401111R00","Osazení poklopů litinových ventilových ","kus",48,null,{"$f":"E407*F407","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ407=1,G407,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ407=2,G407,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ407=3,G407,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ407=4,G407,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ407=5,G407,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8209999999999998E-2]
[null,null,"V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.",null,null,3]
[null,null,"Přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28",null,28,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11",null,11,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3"]
[60,"899401112R00","Osazení poklopů litinových šoupátkových ","kus",18,null,{"$f":"E415*F415","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ415=1,G415,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ415=2,G415,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ415=3,G415,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ415=4,G415,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ415=5,G415,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.11178]
[null,null,"V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Š DN80:14",null,14,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN80:14"]
[null,null,"Š DN100:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN100:4"]
[61,"899401113R00","Osazení poklopů litinových hydrantových ","kus",3,null,{"$f":"E423*F423","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ423=1,G423,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ423=2,G423,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ423=3,G423,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ423=4,G423,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ423=5,G423,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.29823]
[null,null,"V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Hp DN80/1,5:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Hp DN80/1,5:3"]
[62,"899711122R00","Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm ","m",1161.8,null,{"$f":"E430*F430","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ430=1,G430,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ430=2,G430,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ430=3,G430,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ430=4,G430,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ430=5,G430,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3",null,688.1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2",null,157.69999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60",null,171.6,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90",null,70.900000000000006,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00",null,70,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50",null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50"]
[63,"899713111RRX","Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém ","kus",69,null,{"$f":"E437*F437","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ437=1,G437,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ437=2,G437,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ437=3,G437,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ437=4,G437,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ437=5,G437,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4000000000000001E-4]
[null,null,"Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky a na osazení sloupku. V položce jsou zakalkulovány náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky a na osazení sloupku. V položce jsou zakalkulovány náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami)",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Š DN80:14",null,14,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN80:14"]
[null,null,"Š DN100:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN100:4"]
[null,null,"Hp DN80/1,5:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Hp DN80/1,5:3"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28",null,28,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11",null,11,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3"]
[64,"899731114R00","Vodič signalizační CYY 6 mm2 ","m",1435.8,null,{"$f":"E451*F451","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ451=1,G451,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ451=2,G451,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ451=3,G451,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ451=4,G451,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ451=5,G451,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.0000000000000007E-5]
[null,null,"Součástí položky je zajištění proměření vodiče a výchozí zevize.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je zajištění proměření vodiče a výchozí zevize.",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3",null,688.1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10+4,00*3"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2",null,157.69999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70+4,00*2"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60",null,171.6,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90",null,70.900000000000006,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00",null,70,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50",null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50"]
[null,null,"vyvedení pro:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"vyvedení pro:"]
[null,null,"Š DN80:2,00*2*14",null,56,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN80:2,00*2*14"]
[null,null,"Š DN100:2,00*2*4",null,16,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN100:2,00*2*4"]
[null,null,"Hp DN80/1,5:2,00*1*3",null,6,null,null,null,null,null,null,null,"Hp DN80/1,5:2,00*1*3"]
[null,null,"HN DN80/1,5:2,00*1*2",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"HN DN80/1,5:2,00*1*2"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:2,00*2*28",null,112,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:2,00*2*28"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2,00*2*2",null,8,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2,00*2*2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:2,00*2*11",null,44,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:2,00*2*11"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:2,00*2*4",null,16,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:2,00*2*4"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:2,00*2*3",null,12,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:2,00*2*3"]
[65,"28613074.DAV","T-kus odbočkový navrtávací DAV (KIT) D90/32","kus",46.69,null,{"$f":"E469*F469","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"28613074.DAV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ469=1,G469,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ469=2,G469,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ469=3,G469,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ469=4,G469,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ469=5,G469,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28*1,015",null,28.42,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28*1,015"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11*1,015",null,11.164999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11*1,015"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4*1,015",null,4.0599999999999996,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4*1,015"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3*1,015",null,3.0449999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3*1,015"]
[66,"28613075.DAV","T-kus odbočkový navrtávací DAV (KIT) D90/40","kus",2.0299999999999998,null,{"$f":"E475*F475","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"28613075.DAV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ475=1,G475,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ475=2,G475,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ475=3,G475,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ475=4,G475,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ475=5,G475,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2*1,015",null,2.0299999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2*1,015"]
[67,"28613080.EBS","Zemní souprava EBS 1,1-1,8 pro DAV (KIT)","kus",48.72,null,{"$f":"E478*F478","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"28613080.EBS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ478=1,G478,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ478=2,G478,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ478=3,G478,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ478=4,G478,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ478=5,G478,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28*1,015",null,28.42,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28*1,015"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2*1,015",null,2.0299999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2*1,015"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11*1,015",null,11.164999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11*1,015"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4*1,015",null,4.0599999999999996,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4*1,015"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3*1,015",null,3.0449999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3*1,015"]
[68,"28613565","Trubka PE100RC2 SDR11  32x3,0 mm L 100 m","m",71.05,null,{"$f":"E485*F485","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,28613565,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ485=1,G485,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ485=2,G485,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ485=3,G485,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ485=4,G485,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ485=5,G485,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4400000000000001E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*1,015",null,71.05,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 32x3,0 mm:70,00*1,015"]
[69,"28613566","Trubka PE100RC2 SDR11  40x3,7 mm L 100 m","m",3.5525000000000002,null,{"$f":"E491*F491","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,28613566,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ491=1,G491,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ491=2,G491,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ491=3,G491,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ491=4,G491,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ491=5,G491,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4400000000000001E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*1,015",null,3.5525000000000002,null,null,null,null,null,null,null,"VP PE D 40x3,7 mm:3,50*1,015"]
[70,"28613577","Trubka PE100RC2 SDR11 D 90x8,6 mm L 12 m","m",1104.6244999999999,null,{"$f":"E497*F497","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,28613577,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ497=1,G497,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ497=2,G497,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ497=3,G497,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ497=4,G497,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ497=5,G497,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.79E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*1,015",null,698.42150000000004,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:(676,10+4,00*3)*1,015"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*1,015",null,160.06549999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:(149,70+4,00*2)*1,015"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*1,015",null,174.17400000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60*1,015"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*1,015",null,71.963499999999996,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90*1,015"]
[71,"28653085","Elektrospojka d 90 mm PE 100 SDR11","kus",129.91999999999999,null,{"$f":"E502*F502","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,28653085,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ502=1,G502,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ502=2,G502,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ502=3,G502,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ502=4,G502,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ502=5,G502,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2999999999999999E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Elektrospojka d 90 u LN a TP D90/DN80:33*1,015",null,33.494999999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrospojka d 90 u LN a TP D90/DN80:33*1,015"]
[null,null,"Elektrospojka  d 90 - potrubí:95*1,015",null,96.424999999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrospojka  d 90 - potrubí:95*1,015"]
[72,"28653334.A","Koleno 90° elektrosvařovací d 90 mm PE100 SDR11","kus",1.0149999999999999,null,{"$f":"E509*F509","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"28653334.A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ509=1,G509,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ509=2,G509,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ509=3,G509,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ509=4,G509,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ509=5,G509,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0499999999999999E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Elektrokoleno 90° d 90:1*1,015",null,1.0149999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrokoleno 90° d 90:1*1,015"]
[73,"28653344.A","Koleno 30° elektrosvařovací d 90 mm PE100 SDR11","kus",3.0449999999999999,null,{"$f":"E515*F515","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"28653344.A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ515=1,G515,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ515=2,G515,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ515=3,G515,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ515=4,G515,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ515=5,G515,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0499999999999999E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Elektrokoleno 30° d 90:3*1,015",null,3.0449999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrokoleno 30° d 90:3*1,015"]
[74,"28653765","LN + TP D90/DN80 PE100 SDR11","kus",33.494999999999997,null,{"$f":"E521*F521","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,28653765,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ521=1,G521,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ521=2,G521,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ521=3,G521,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ521=4,G521,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ521=5,G521,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5E-4]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"LN + TP D90/DN80:33*1,015",null,33.494999999999997,null,null,null,null,null,null,null,"LN + TP D90/DN80:33*1,015"]
[75,"28697266","Šachta vodoměrná samonosná H 180 cm, poklop DN 100 cm","kus",2,null,{"$f":"E527*F527","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,28697266,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ527=1,G527,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ527=2,G527,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ527=3,G527,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ527=4,G527,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ527=5,G527,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.11799999999999999]
[null,null,"Nové  VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Nové  VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2"]
[76,"42200101.30","Souprava vodoměrná č. 101.30","kus",3,null,{"$f":"E530*F530","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42200101.299999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ530=1,G530,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ530=2,G530,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ530=3,G530,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ530=4,G530,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ530=5,G530,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7000000000000002E-3]
[null,null,"Nové  VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Nové  VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:1"]
[77,"42200230.03","Hydrant DUO nadzemní 2B 80/1,50","kus",2,null,{"$f":"E534*F534","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42200230.030000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ534=1,G534,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ534=2,G534,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ534=3,G534,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ534=4,G534,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ534=5,G534,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8499999999999999E-2]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"HN DN80/1,5:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"HN DN80/1,5:2"]
[78,"42200240.3","Hydrant DUO podzemní DN80/1,50 m","kus",3,null,{"$f":"E540*F540","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42200240.299999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ540=1,G540,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ540=2,G540,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ540=3,G540,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ540=4,G540,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ540=5,G540,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7999999999999996E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Hp DN80/1,5:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Hp DN80/1,5:3"]
[79,"42200740.SN","Poklop uliční těžký 1650  - voda samonivelační","kus",48,null,{"$f":"E546*F546","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"42200740.SN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ546=1,G546,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ546=2,G546,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ546=3,G546,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ546=4,G546,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ546=5,G546,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.4999999999999997E-3]
[null,null,"Přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28",null,28,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:28"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11",null,11,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:11"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3"]
[80,"42200750.SN","Poklop uliční šoupátkový 1750  - voda samonivelační","kus",18,null,{"$f":"E553*F553","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"42200750.SN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ553=1,G553,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ553=2,G553,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ553=3,G553,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ553=4,G553,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ553=5,G553,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1299999999999999E-2]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Š DN80:14",null,14,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN80:14"]
[null,null,"Š DN100:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN100:4"]
[81,"42200760.SN","Poklop k podz. hydrantu 1950 - voda samonivelační","kus",3,null,{"$f":"E560*F560","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"42200760.SN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ560=1,G560,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ560=2,G560,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ560=3,G560,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ560=4,G560,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ560=5,G560,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2000000000000001E-2]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Hp DN80/1,5:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Hp DN80/1,5:3"]
[82,"42207994.03","SYNOFLEX s přírubou DN80/65 (80/71-88)","kus",2,null,{"$f":"E566*F566","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42207994.030000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ566=1,G566,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ566=2,G566,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ566=3,G566,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ566=4,G566,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ566=5,G566,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7999999999999996E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Synoflex s přírubou DN80/65 (80/71-88):2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Synoflex s přírubou DN80/65 (80/71-88):2"]
[83,"42207994.06","Synoflex s přírubou DN100 (D104-132)","kus",4,null,{"$f":"E572*F572","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42207994.060000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ572=1,G572,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ572=2,G572,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ572=3,G572,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ572=4,G572,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ572=5,G572,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.1999999999999998E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Synoflex s přírubou DN100 (104-132):4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Synoflex s přírubou DN100 (104-132):4"]
[84,"42209999","Drenážní obal","kus",3,null,{"$f":"E578*F578","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42209999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ578=1,G578,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ578=2,G578,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ578=3,G578,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ578=4,G578,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ578=5,G578,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7999999999999996E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Hp DN80/1,5:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Hp DN80/1,5:3"]
[85,"42228310","Šoupátko 4000E2 DN 80\" přírub.krkové-voda","kus",14,null,{"$f":"E584*F584","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42228310,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ584=1,G584,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ584=2,G584,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ584=3,G584,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ584=4,G584,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ584=5,G584,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6500000000000001E-2]
[null,null,"Šoupátko přírubové krkové - měkcetěsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem",null,null,null,null,null,null,null,null,"Šoupátko přírubové krkové - měkcetěsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem",null,null,3]
[null,null,"č. 4000E2",null,null,null,null,null,null,null,null,"č. 4000E2",null,null,3]
[null,null,"PN 16",null,null,null,null,null,null,null,null,"PN 16",null,null,3]
[null,null,"DN 80",null,null,null,null,null,null,null,null,"DN 80",null,null,3]
[null,null,"těleso a víko: tvárná litina GGG 400 - DIN 1693",null,null,null,null,null,null,null,null,"těleso a víko: tvárná litina GGG 400 - DIN 1693",null,null,3]
[null,null,"medium: pitná voda, neagresivní odpadní voda",null,null,null,null,null,null,null,null,"medium: pitná voda, neagresivní odpadní voda",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Š DN80:14",null,14,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN80:14"]
[86,"42228311","Šoupátko 4000E2 DN 100\" přírub.krkové-voda","kus",4,null,{"$f":"E596*F596","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42228311,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ596=1,G596,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ596=2,G596,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ596=3,G596,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ596=4,G596,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ596=5,G596,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6500000000000001E-2]
[null,null,"Šoupátko přírubové krkové - měkcetěsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem",null,null,null,null,null,null,null,null,"Šoupátko přírubové krkové - měkcetěsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem",null,null,3]
[null,null,"č. 4000E2",null,null,null,null,null,null,null,null,"č. 4000E2",null,null,3]
[null,null,"PN 16",null,null,null,null,null,null,null,null,"PN 16",null,null,3]
[null,null,"DN 100",null,null,null,null,null,null,null,null,"DN 100",null,null,3]
[null,null,"těleso a víko: tvárná litina GGG 400 - DIN 1693",null,null,null,null,null,null,null,null,"těleso a víko: tvárná litina GGG 400 - DIN 1693",null,null,3]
[null,null,"medium: pitná voda, neagresivní odpadní voda",null,null,null,null,null,null,null,null,"medium: pitná voda, neagresivní odpadní voda",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Š DN100:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN100:4"]
[87,"42293250","Souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m","kus",18,null,{"$f":"E608*F608","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,42293250,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ608=1,G608,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ608=2,G608,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ608=3,G608,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ608=4,G608,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ608=5,G608,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3000000000000001E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Š DN80:14",null,14,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN80:14"]
[null,null,"Š DN100:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Š DN100:4"]
[88,"55259815","Přechod přír. FFR DN 100/ 80","kus",1,null,{"$f":"E615*F615","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,55259815,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ615=1,G615,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ615=2,G615,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ615=3,G615,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ615=4,G615,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ615=5,G615,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.7999999999999997E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"FFR DN100/80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"FFR DN100/80:1"]
[89,"55259950","Koleno přírubové FFK DN 80-30°","kus",1,null,{"$f":"E621*F621","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,55259950,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ621=1,G621,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ621=2,G621,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ621=3,G621,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ621=4,G621,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ621=5,G621,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.7000000000000003E-3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"FFK 30° DN80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"FFK 30° DN80:1"]
[90,"55259970","Koleno přírubové FFK DN 80-45°","kus",1,null,{"$f":"E627*F627","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,55259970,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ627=1,G627,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ627=2,G627,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ627=3,G627,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ627=4,G627,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ627=5,G627,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.11E-2]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"FFK 45° DN80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"FFK 45° DN80:1"]
[91,"552599939","Tvarovka přír. s přír. odb. T DN80/80mm","kus",9,null,{"$f":"E633*F633","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,552599939,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ633=1,G633,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ633=2,G633,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ633=3,G633,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ633=4,G633,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ633=5,G633,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.49E-2]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"T DN80/80:9",null,9,null,null,null,null,null,null,null,"T DN80/80:9"]
[92,"552599943","Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 100/80","kus",1,null,{"$f":"E639*F639","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,552599943,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ639=1,G639,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ639=2,G639,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ639=3,G639,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ639=4,G639,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ639=5,G639,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.78E-2]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"T DN100/80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"T DN100/80:1"]
[93,"552599944","Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 100/100","kus",1,null,{"$f":"E645*F645","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,552599944,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ645=1,G645,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ645=2,G645,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ645=3,G645,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ645=4,G645,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ645=5,G645,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9699999999999999E-2]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"T DN100/100:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"T DN100/100:1"]
[94,"5526009702","Koleno přír.s patkou N DN 80","kus",5,null,{"$f":"E651*F651","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,5526009702,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ651=1,G651,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ651=2,G651,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ651=3,G651,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ651=4,G651,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ651=5,G651,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2200000000000001E-2]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:"]
[null,null,"N DN80:5",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"N DN80:5"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B241,\" \",C241)","v":"8 Trubní vedení"},null,null,null,{"$f":"SUM(G241:G656)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA241:BA656)","v":0},{"$f":"SUM(BB241:BB656)","v":0},{"$f":"SUM(BC241:BC656)","v":0},{"$f":"SUM(BD241:BD656)","v":0},{"$f":"SUM(BE241:BE656)","v":0}]
["Díl:","8PV","Provizorní vodovody",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[95,"8PV 01-0001.RRX","Provizorní vodovod d 63x5,8 mm včetně potřebných tvarovek, propojů a zemních prac","m",1068.3,null,{"$f":"E659*F659","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,0,99,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ659=1,G659,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ659=2,G659,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ659=3,G659,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ659=4,G659,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ659=5,G659,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Součástí položky je.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je.",null,null,3]
[null,null,"- Dodávka a montáž příslušného potrubí včetně tlakové zkoušky a desinfekce včetně laboratorního rozboru.",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Dodávka a montáž příslušného potrubí včetně tlakové zkoušky a desinfekce včetně laboratorního rozboru.",null,null,3]
[null,null,"- Dodávka a montáž tvarovek pro provedení propojů",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Dodávka a montáž tvarovek pro provedení propojů",null,null,3]
[null,null,"- Následná demnotáž provizorního vodovodu",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Následná demnotáž provizorního vodovodu",null,null,3]
[null,null,"- Potředné zemní práce jak pro montáž tak pro následnou demontáž včetně uvedení povrchů do původního stavvu",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Potředné zemní práce jak pro montáž tak pro následnou demontáž včetně uvedení povrchů do původního stavvu",null,null,3]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10",null,676.1,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm:676,10"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70",null,149.69999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm:149,70"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60",null,171.6,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm:171,60"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90",null,70.900000000000006,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm:70,90"]
[96,"8PV 01-0002.RRX","Provizorní vodovod d 63x5,8 mm propojení přípojek včetně potřebných tvarovek, propojů a zemních prac","soubor",45,null,{"$f":"E669*F669","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,0,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ669=1,G669,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ669=2,G669,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ669=3,G669,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ669=4,G669,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ669=5,G669,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Součástí položky je.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je.",null,null,3]
[null,null,"- Dodávka a montáž příslušného potrubí (PE d 32x3,0 mm v délce 10 m) včetně tlakové zkoušky a desinfekce včetně laboratorního rozboru.",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Dodávka a montáž příslušného potrubí (PE d 32x3,0 mm v délce 10 m) včetně tlakové zkoušky a desinfekce včetně laboratorního rozboru.",null,null,3]
[null,null,"- Dodávka a montáž tvarovek pro provedení propojení přípojky",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Dodávka a montáž tvarovek pro provedení propojení přípojky",null,null,3]
[null,null,"- Následná demnotáž provizorní přípojky",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Následná demnotáž provizorní přípojky",null,null,3]
[null,null,"- Potředné zemní práce jak pro montáž tak pro následnou demontáž včetně uvedení povrchů do původního stavvu",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Potředné zemní práce jak pro montáž tak pro následnou demontáž včetně uvedení povrchů do původního stavvu",null,null,3]
[null,null,"Provizorní přepojení VP:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Provizorní přepojení VP:"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:26",null,26,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:26"]
[null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VA PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/40:2"]
[null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:10",null,10,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VB PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:10"]
[null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VC PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:4"]
[null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Řad VD PE D 90x8,2 mm - DAV- KIT d 90/32:3"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B658,\" \",C658)","v":"8PV Provizorní vodovody"},null,null,null,{"$f":"SUM(G658:G680)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA658:BA680)","v":0},{"$f":"SUM(BB658:BB680)","v":0},{"$f":"SUM(BC658:BC680)","v":0},{"$f":"SUM(BD658:BD680)","v":0},{"$f":"SUM(BE658:BE680)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[97,"998276101R00","Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop ","t",3111.461990755,null,{"$f":"E683*F683","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ683=1,G683,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ683=2,G683,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ683=3,G683,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ683=4,G683,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ683=5,G683,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B682,\" \",C682)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G682:G683)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA682:BA683)","v":0},{"$f":"SUM(BB682:BB683)","v":0},{"$f":"SUM(BC682:BC683)","v":0},{"$f":"SUM(BD682:BD683)","v":0},{"$f":"SUM(BE682:BE683)","v":0}]