**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Název veřejné zakázky:

**Vysoké nad Jizerou – Oprava vodovodního řadu Sklenařice – Sochorovi - Manďovo**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **2021001**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce. Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

|  |
| --- |
| 1. **ZADAVATEL** |

Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba: Ing**. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887**

email: [mistostarosta@vysokenadjizerou.cz](mailto:mistostarosta@vysokenadjizerou.cz)

Ing. **Tereza Fenclová**, tel.: **481 593 372**, mobil.: **606 821 788**

email: [uctarna2@vysokenadjizerou.cz](mailto:uctarna2@vysokenadjizerou.cz)

|  |
| --- |
| 1. **VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE** |

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

**Název zakázky: „Vysoké nad Jizerou – Oprava vodovodního řadu Sklenařice – Sochorovi - Manďovo“**

**Předmětem zakázky** je **obnova stávajícího vodovodního řadu vedoucího ve Sklenařicích mezi č. p. 42 a 107 v celkové délce 597 m.** Jedná se o vodovod PE 90, který vede ve značném svahu s převýšením cca 80 m převážně v louce. Vodojem se nachází ve výšce cca 655 m. n. m, tudíž provozní tlaky jsou v systému značné, 7 – 15 barů. Připojené nemovitosti mají na svých přípojkách redukční ventily. Tento stav zůstane zachován. Na trase je připojeno 8 objektů, centrální snížení tlaku na veřejné části není ekonomicky vhodné. Na začátku trasy je vodovod napojen na původní PE potrubí a na konci své trasy je ukončen ve stávající šachtě s redukcí tlaku – vodovod pokračuje dále do níže položené lokality. Původní vodovod bude při realizaci vyjmut ze země a opravený vodovod bude vsazen přibližně v jeho místě. Přípojky na trase budou na opravovaný vodovod přepojeny.

Oprava na začátku trasy vodovodu u č. p. 58 bude zahájena napojením na stávající PE potrubí DN 80 pod komunikací, jehož stáří je cca 50 let. Předpokládá se napojení pomocí mechanické spojky např. Synoflex. Vodovod je dále veden podél č. p. 58, kde po přibližně 7 m od místa napojení se nachází stávající šachta ze studničních skruží o průměru 1 m. Zde v šachtě jsou provedena napojení přípojek pro č. p. **58** a **138**. V šachtě jsou také osazeny jejich redukční ventily. Stávající šachta bude zrekonstruována – očekává se dotěsnění spár mezi skružemi, lokální obnova betonovou směsí a výměna poklopu 600 x 600 mm. V šachtě bude nově osazeno šoupě DN 80 a bude vynechán prostor pro možnost budoucího osazení redukčního ventilu. Přípojky budou nově napojeny pomocí navrtávky za šachtou. V obou objektech musí být dodatečně osazen redukční ventil.

Vodovod bude veden dále směrem z kopce přibližně v souběhu s nadzemním vedením VN. Pod č. p. **43** bude provedena změna směru a vodovod bude veden do místní štěrkové komunikace nad „osadou“ několika objektů. V místní křižovatce bude osazen podzemní hydrant a za ním bude osazeno trasové šoupě. Žádný z objektů v této lokalitě (č. p. 85, 44, 14, 45 a 142) není připojen. Vodovod je dále veden po okraji místní štěrkové komunikace a dále pak napříč loukou ze svahu až k č. p. **79** a **107**. Na trase budou přepojeny celkem 3 přípojky (č. p. **46**, **48** a **201**). U místní komunikace budou přepojeny poslední dvě přípojky a oprava vodovodu bude ukončena „zatažením“ vodovodu do stávající šachty, kde bude vodovod napojen na stávající přírubu šoupěte DN 80. Prostup do šachty bude nově utěsněn. Přípojky budou přepojeny pomocí navrtávací elektrotvarovky – DAV-KIT, součástí je šoupě DN 25 se zemní teleskopickou soupravou.

Nový vodovod bude proveden z polyethylenového potrubí PE 100 RC, SDR 7,4, 90 x 12,3 mm, bude použito potrubí v návinu. Šoupata a ostatní armatury jsou navrženy s ochranou fosfatizace zinkem s krycím modrým epoxidem nanášeným kataforézou, v tlakové třídě PN 25. Vodovod bude veden s krytím minimálně 1,2 m. Vodovod bude uložen do nového výkopu na pískový podsyp o tloušťce 150 mm, obsypán štěrkopískovým obsypem 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie s potiskem. K potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 2,5 mm2 s vývody do poklopu šoupat. Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a kontrola ze strany provozovatele. Dále bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče. O výsledku zkoušek bude proveden zápis. Po provedení zásypu budou veškeré plochy uvedeny do původního stavu. Zásyp bude hutněn na 95 % PCs. Před provedením zásypu bude zaměřena skutečná poloha vodovodu.

Oprava vodovodu bude prováděna v době, kdy většina objektů nebude obsazena – jedná se o rekreační objekty. Není uvažováno s provizorním zásobením. Připojené nemovitosti budou s předstihem informováni.

Přesná trasa vodovodního řadu včetně dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

**Při předání staveniště** **je zhotovitel povinen** zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci, a zaznamenat tyto sítě i zařízení do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a zařízení zástupci správců. Při odhalení neznámé sítě či zařízení nesmí dodavatel pokračovat ve výkopových pracích, je povinen zjistit majitele takové sítě či zařízení a informovat investora, projektanta a autorský dozor. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. Veškeré dotčené povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. **Při stavbě je nutné omezit** v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci výstavby dojde k omezení provozu v prostoru místních komunikací, v kterých budou vedeny nové sítě. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení. Před započetím těchto prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. **Celý průběh bude dokumentován** a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

**(Provizorní řešení zásobování vodou bude řešeno až po dohodě s vítěznou firmou za předpokladu součinnosti zaměstnanců města).**

**Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění rozsahu předmětu díla po ukončení výběrového řízení.**

* 1. **MÍSTO PLNĚNÍ**

Poloha: Vysoké nad Jizerou – Sklenařice, k. ú. Sklenařice. Přesná trasa vodovodního řadu včetně dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

* 1. **ROZSAH PRACÍ**

Rozsah prací je uveden ve výkazu výměr. **Předpokládaná cena stavby je 1.600.000,- Kč bez DPH.**

|  |
| --- |
| 1. **DOBA PLNĚNÍ** |

* stavební práce mohou začít **1. srpna 2021**,
* konec stavebních prací bude nejpozději do **30. listopadu 2021**.

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY** |

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls). **Uchazeč doplní do slepého rozpočtu jednotkové ceny za jednotlivé práce a úkony.**

Celkovou nabídkovou cenu uchazeč závazně vyplní do souboru ve formátu XLS (003\_Kryci\_list\_vzor.xls), který je součástí zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v CZK a doplněna v návrhu smlouvy o dílo – odstavec 5. 1. (vzor součástí zadávací dokumentace). **Nabídková cena bez DPH** je předmětem hodnocení.

|  |
| --- |
| 1. **OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** |

Veškeré obchodní (smluvní podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky atd.) a platební podmínky jsou popsány v samostatné části zadávací dokumentace (006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc).

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** |

* Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení - v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.
* Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
* Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
* Podpisy – uchazeč podepíše předepsané součásti nabídky tak, jak je předepsáno ve výpisu z Obchodního rejstříku oprávněnými osobami či osobami oprávněnými jednat jménem společnosti na základě plné moci. Originál nebo úředně ověřenou plnou moc v takovém případě uchazeč doloží jako součást profesních kvalifikačních předpokladů.
* Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

**Nabídka musí obsahovat:**

* 1. **Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky**

Nabídka bude opatřena obsahem s identifikačními údaji uchazeče a s uvedením počtu listů u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije vzor, který je součástí zadávací dokumentace – (002\_identifikace\_obsah\_nabidky\_vzor.doc).

* 1. **KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (003\_Kryci\_list\_vzor.xls). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, záruční doba a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů**

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Pro sestavení čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (004\_CP\_Zakladni\_kvalifikace\_vzor.doc).

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (reference na realizace vodovodních řadů, každé v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací. Pro sestavení seznamu uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (005\_TKP\_reference\_vzor.xls).

* 1. **Návrh smlouvy o dílo**

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat základním údajům zadávací dokumentace a obsahu nabídky. Uchazeč bude respektovat vzor, který je součástí zadávací dokumentace  
(006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc), do kterého doplní **své iniciály** – článek I., **termíny** zahájení prací - odstavec 4.1, **cenu** díla – odstavec 5.1 a **záruční dobu** - odstavec 10.2.

Smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

* 1. **OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována pomocí slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls).

**Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |

* 1. Uchazeč bere na vědomí, že bude-li vybrán, vztahuje se na něj jako na dodavatele veřejné zakázky povinnost spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
  2. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  3. Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  4. **Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.**

|  |
| --- |
| 1. **ZPŮSOB A HODNOCENÍ NABÍDEK** |

* 1. Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle celkové ekonomické výhodnosti nabídky a to dle následujících kritérií a vah vyjadřujících relativní důležitost těchto kritérií:

1. **nabídková cena bez DPH – váha 80 %,**
2. **rychlost provedení prací – váha 10 %,**
3. **reference – váha 10 %.**
   1. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
   2. Pro dílčí hodnotící kritérium „**nabídková cena**“ získá nejnižší nabídková cena 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky v rámci daného kritéria (s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce.
   3. Pro dílčí hodnotící kritérium „**rychlost provedení prací**“ získá nejkratší doba provádění prací 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejkratší dobou provádění prací).
   4. Pro dílčí kritérium „**reference**“ získá nabídka s nejlepšími referencemi 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejlepšími referencemi).
   5. Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií, resp. dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

|  |
| --- |
| 1. **PODÁNÍ NABÍDKY** |

Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených, neprůhledných obálkách označených heslem:

**„Neotevírat – VZ č. 2021001** **– Vysoké nad Jizerou – Oprava vodovodního řadu Sklenařice – Sochorovi - Manďovo“**

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

|  |
| --- |
| 1. **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY** |

**Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 14. 6. 2021 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ** |

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

|  |
| --- |
| 1. **ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE** |

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost může být podána písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 nebo elektronicky e-mailem na mistostarosta@vysokenadjizerou.cz.



|  |  |
| --- | --- |
| Vysoké nad Jizerou, 28. 5. 2021 | …............................................  Ing. Jaroslav Nechanický  místostarosta města |