**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Název veřejné zakázky:

**Obnova páteřních cest a oprava márnice na hřbitově ve Vysokém nad Jizerou**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **2017005**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na stavební práce. Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

|  |
| --- |
| 1. **ZADAVATEL** |

Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba: **Ing. Jaroslav Nechanický**, tel.: **481 593 371**, mobil.: **605 976 887**

email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

|  |
| --- |
| 1. **VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE** |

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na stavební práce.

**Název zakázky: Obnova páteřních cest a oprava márnice na hřbitově ve Vysokém nad Jizerou**

**Předmětem zakázky je** obnova hřbitovních pěšin v celkové délce 280 m, jež jsou tvořeny dvěma hlavními cestami, které prochází středem hřbitova a uprostřed v místě, kde se nachází pomník, se kříží a dvěma vedlejšími cestami. Cesty jsou v současné době spíše travnaté, některé hliněné, vyšlapané a není nijak řešeno jejich odvodnění. Cesty je třeba obnovit, znovu ohraničit, zpevnit a odvodnit. Stavba márnice je zčásti cihlová a neomítnutá, její podezdívka je vystavěná z žulových kopáků a betonových prefabrikátů. Střecha márnice byla opravena v roce 2016.

Obnova pěšin bude zahrnovat odstranění vrchní vrstvy zeminy a založení nových podkladních vrstev, které budou plnit drenážní a statickou funkci, a nové zejména pochozí vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva – minerálního betonu. Souvrství podkladních vrstev a jejich tloušťka je stanovena s ohledem na očekávané dopravní zatížení, tj., minimální pohyb traktoru s přípojným vozidlem. Rychlé odvodnění povrchů z MZK bude na cestách zajištěno střechovitým příčným sklonem cesty vedoucí od hlavní brány a 3 % jednostranným příčným sklonem cest rovnoběžných s čelní zdí. Zpevněná plocha kolem pomníku v centrální části hřbitova bude též odvodněna 3 % jednostranným příčným sklonem, jenž usměrní odtok vody do přilehlých travnatých ploch. Cesty budou obnoveny v půdorysu stávajících cest, pouze v místě křížení hlavních cest uprostřed hřbitova bude vybudována kolem pomníku zpevněná plocha kruhového tvaru. Šířka cest bude upravena, resp. cesty budou rozšířeny na 2,3 metru na hlavních pěšinách a na 1,1 metru na vedlejších pěšinách. Celkem se jedná o cesty o ploše 476 m2.

**Cesty** budou založeny na profilu o výšce 30 cm. Po odstranění vrchní vrstvy zeminy a dvou pařezů, které překáží uvažované zpevněné kruhové ploše kolem pomníku, bude zemní pláň zhutněna na požadovanou míru zhutnění a na ni položena netkaná geotextilie jako separační vrstva. Poté budou položeny podkladové vrstvy z drceného kameniva, které budou postupně zhutňovány. První vrstva bude z drceného kameniva frakce 0 – 63 mm v tloušťce 10 cm a druhá vrstva z drceného kameniva frakce 8 – 16 mm v tloušťce 5 cm. Na poslední podkladovou vrstvu bude opět položena separační vrstva – netkaná geotextilie, která zabrání možnému promíchání nestmelených materiálů různého zrnitostního složení vlivem působení vody či cyklického zatížení. Pro lemování cest bude použit „neviditelný“ plastový obrubník o výšce 10 cm, který umožní oddělit povrch cest z MZK od travnaté plochy kolem a nebude nijak narušovat celkový vzhled hřbitova. Pro fixaci plastových obrubníků bude nutné použít plastové hřeby nebo hřeby kovové, které jsou vhodnější do kamenných podloží. Dále bude provedena pokládka mechanicky zpevněného kameniva – minerálního betonu v tloušťce 15 cm. V závěru stavebních prací bude po obou vnějších krajích cest doplněna trávníková skladba. Cihlová část vnějších zdí **márnice** (pouze ty směrem do hřbitova) budou očištěny a omítnuty škrábanou omítkou. Dveře a okno budou natřeny hnědou barvou. Terén před vchodovými dveřmi bude upraven a vysypán kačírkem frakce 8 – 16 mm.

Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

**Pro stanovení nabídkové ceny je závazným podkladem výkaz výměr.**

**Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění rozsahu předmětu díla po ukončení výběrového řízení.**

* 1. **MÍSTO PLNĚNÍ**

Poloha: Vysoké nad Jizerou, ul. Karla Havlíčka Borovského.

* 1. **ROZSAH PRACÍ**

Rozsah prací je uveden ve výkazu výměr.

|  |
| --- |
| 1. **DOBA PLNĚNÍ** |

* stavební práce mohou začít neprodleně po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem (nejdříve však **20. července 2017**)
* konec stavebních prací bude nejpozději do **30. listopadu 2017**

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY** |

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls). **Uchazeč doplní do slepého rozpočtu jednotkové ceny za jednotlivé práce a úkony.**

Celkovou nabídkovou cenu uchazeč závazně vyplní do souboru ve formátu XLS (003\_Kryci\_list\_vzor.xls), který je součástí zadávací dokumentace. **Předpokládaná cena této zakázky je 415.000 Kč bez DPH.**

Nabídková cena bude uvedena v CZK a doplněna v návrhu smlouvy o dílo – odstavec 5. 1. (vzor součástí zadávací dokumentace). **Nabídková cena bez DPH** je předmětem hodnocení.

|  |
| --- |
| 1. **OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** |

Veškeré obchodní (smluvní podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky atd.) a platební podmínky jsou popsány v samostatné části zadávací dokumentace (006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc).

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** |

* Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení - v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.
* Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
* Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
* Podpisy – uchazeč podepíše předepsané součásti nabídky tak, jak je předepsáno ve výpisu z Obchodního rejstříku oprávněnými osobami či osobami oprávněnými jednat jménem společnosti na základě plné moci. Originál nebo úředně ověřenou plnou moc v takovém případě uchazeč doloží jako součást profesních kvalifikačních předpokladů.
* Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

**Nabídka musí obsahovat:**

* 1. **Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky**

Nabídka bude opatřena obsahem s identifikačními údaji uchazeče a s uvedením počtu listů u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije vzor, který je součástí zadávací dokumentace – (002\_identifikace\_obsah\_nabidky\_vzor.doc).

* 1. **KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (003\_Kryci\_list\_vzor.xls). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, záruční doba a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů**

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží předložením **čestného prohlášení** podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Pro sestavení čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (004\_CP\_Zakladni\_kvalifikace\_vzor.doc).

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (reference na obnovy cest tohoto typu či podobné stavební práce v hodnotě minimálně 350.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací. Pro sestavení seznamu uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (005\_TKP\_reference\_vzor.xls).

* 1. **Návrh smlouvy o dílo**

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat základním údajům zadávací dokumentace a obsahu nabídky. Uchazeč bude respektovat vzor, který je součástí zadávací dokumentace  
(006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc), do kterého doplní **své iniciály** – článek I., **termíny** zahájení prací - odstavec 4.1, **cenu** díla – odstavec 5.1 a **záruční dobu** - odstavec 10.2.

Smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

* 1. **OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována pomocí slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls).

**Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |

* 1. Uchazeč bere na vědomí, že bude-li vybrán, vztahuje se na něj jako na dodavatele veřejné zakázky povinnost spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
  2. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  3. Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  4. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

|  |
| --- |
| 1. **ZPŮSOB A HODNOCENÍ NABÍDEK** |

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného (váha 100 %) hodnotícího kritéria, kterým je výše **nabídkové ceny bez DPH**. Jako nejvýhodnější nabídka tak bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. **Předpokládaná cena této zakázky je 415.000 Kč bez DPH.**

|  |
| --- |
| 1. **PODÁNÍ NABÍDKY** |

Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených, neprůhledných obálkách označených heslem:

**„Neotevírat – VZ č. 2017005** **– Obnova páteřních cest a oprava márnice na hřbitově ve Vysokém nad Jizerou“**

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

|  |
| --- |
| 1. **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY** |

**Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 11. 7. 2017 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ** |

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

|  |
| --- |
| 1. **ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE** |

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost může být podána písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 nebo elektronicky e-mailem na mistostarosta@vysokenadjizerou.cz.



|  |  |
| --- | --- |
| Vysoké nad Jizerou, 27. 6. 2017 | …............................................  Ing. Jaroslav Nechanický  místostarosta města |