**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Název veřejné zakázky:

**Rekonstrukce veřejného vodovodu Vysoké nad Jizerou - ulice Staroveská a Františka Vodseďálka**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **2019002**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce. Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

|  |
| --- |
| 1. **ZADAVATEL** |

Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba: Ing**. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887**

email: [mistostarosta@vysokenadjizerou.cz](mailto:mistostarosta@vysokenadjizerou.cz)

Ing. **Tereza Fenclová**, tel.: **481 312 170**, mobil.: **606 821 788**

email: [uctarna2@vysokenadjizerou.cz](mailto:uctarna2@vysokenadjizerou.cz)

|  |
| --- |
| 1. **VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE** |

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

**Název zakázky: „Rekonstrukce veřejného vodovodu Vysoké nad Jizerou - ulice Staroveská a Františka Vodseďálka“**

**Předmětem zakázky** je **obnova stávajícího vodovodního řadu vedoucí v ulicích Staroveská, Františka Vodseďálka a dvou bezejmenných ulicích v celkové délce 1 068,3 m (PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm).** Stáří vodovodu je cca 80 let, jedná se o stávající litinové potrubí a v trase dochází k poruchám. Stávající vodovod je na hraně životnosti a bude v původní trase nahrazen vodovodem novým. V rámci výměny dojde k výměně většiny veřejných částí přípojek (v rozsahu stávající komunikace).

Plánovaná výměna vodovodu je rozdělena celkem na 4 vodovodní řady – VA až VD. Oprava vodovodního řadu bude zahájena v krajské silnici a bude pokračovat dále ulicemi Františka Vodseďálka a Staroveská až opět do totožné krajské silnice, za kterou bude vodovod ukončen ve stávající šachtě. Na trase vodovodního řadu dojde ke křížení se stávajícím VTL plynovodem. Stavební práce budou prováděny také v ochranném pásmu plynové regulační stanice. Křížení s VTL plynovodem a práce v ochranném pásmu VTL plynovodu a regulační plynové stanice budou prováděny dle pokynů provozovatele, který bude o plánované opravě řádně informován. V prostoru ochranného pásma VTL plynovodu budou výkopové práce prováděny ručně. Vodovod bude uložen do chráničky PE 160. V místě křížení s krajskou silnicí (jižní část trasy VA) bude vodovod veden v chráničce PE 160, která bude pod silnicí vedena protlakem. Vodovod bude ukončen napojením na stávající šoupě v šachtě na pozemku ppč. 228/4 v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Prostup bude řádně utěsněn.

Oprava vodovodního řadu VB bude zahájena v místě napojení na opravovaný vodovodní řad VA u č. p. 82. Dále bude probíhat oprava vodovodu v bezejmenné ulici a bude ukončena napojením na stávající vodovod na náměstí.

Oprava vodovodního řadu VC bude zahájena v místě napojení na opravovaný vodovodní řad VA u č. p. 137. Dále bude probíhat oprava vodovodu v bezejmenné ulici a bude ukončena na stávající vodovod za č. p. 103. Jedná se o nový vodovod provedený v rámci výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Předpokládá se potrubí PE 90 a napojení pomocí spojné elektrotvarovky.

Oprava vodovodního řadu bude probíhat od napojení na opravovaný vodovodní řad VC u č. p. 106 a bude provedena až do místa napojení na stávající vodovod u č. p. 107. Dle dostupné dokumentace se jedná o stávající LT 60. V rámci stavby je nutné ověřit skutečnost a dle zjištění objednat příslušný napojovací prvek. Předpokládá se použití redukované spojky Synoflex DN 80/DN 65.

Na trase se nachází celkem 5 hydrantů. Hydranty budou osazeny nově. Dva nadzemní hydranty budou z důvodu zimní údržby nahrazeny hydranty podzemními. Celkem v řešeném území budou dva nadzemní a tři podzemní hydranty.

Veškeré stávající přípojky budou na obnovený vodovodní řad přepojeny. Napojení bude provedeno pomocí sedlové elektrotvarovky, jejíž součástí je i zemní šoupě s teleskopickou soupravou vyvedenou do poklopu. Pokud bude materiál přípojky původní (ocel), bude provedena obnova minimálně veřejné části přípojky. Nové přípojky budou pouze přepojeny. V rámci opravy vodovodu budou čtyři přípojky provedeny nově. Přesná trasa vodovodního řadu včetně dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

**Při předání staveniště** **je zhotovitel povinen** zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci, a zaznamenat tyto sítě i zařízení do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a zařízení zástupci správců. Při odhalení neznámé sítě či zařízení nesmí dodavatel pokračovat ve výkopových pracích, je povinen zjistit majitele takové sítě či zařízení a informovat investora, projektanta a autorský dozor. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. Veškeré dotčené povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. **Při stavbě je nutné omezit** v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci výstavby dojde k omezení provozu v prostoru místních komunikací, v kterých budou vedeny nové sítě. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení. Před započetím těchto prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. **Celý průběh bude dokumentován** a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

**Pro stanovení nabídkové ceny je závazným podkladem výkaz výměr (v nabídce nebudou oceňovány položky č. 15, 35, 36 – přebytečný materiál nebude odvážen na skládku a položky 95 a 96 – provizorní řešení zásobování vodou bude řešeno až po dohodě s vítěznou firmou za předpokladu součinnosti zaměstnanců města).**

**Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění rozsahu předmětu díla po ukončení výběrového řízení.**

* 1. **MÍSTO PLNĚNÍ**

Poloha: Vysoké nad Jizerou – k. ú. Vysoké nad Jizerou. Přesná trasa vodovodního řadu včetně dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

* 1. **ROZSAH PRACÍ**

Rozsah prací je uveden ve výkazu výměr. **Předpokládaná cena stavby je 4.000.000,- Kč bez DPH.**

|  |
| --- |
| 1. **DOBA PLNĚNÍ** |

* stavební práce mohou začít **1. května 2019**,
* konec stavebních prací bude nejpozději do **30. září 2019**.

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY** |

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls). **Uchazeč doplní do slepého rozpočtu jednotkové ceny za jednotlivé práce a úkony.**

Celkovou nabídkovou cenu uchazeč závazně vyplní do souboru ve formátu XLS (003\_Kryci\_list\_vzor.xls), který je součástí zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v CZK a doplněna v návrhu smlouvy o dílo – odstavec 5. 1. (vzor součástí zadávací dokumentace). **Nabídková cena bez DPH** je předmětem hodnocení.

|  |
| --- |
| 1. **OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** |

Veškeré obchodní (smluvní podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky atd.) a platební podmínky jsou popsány v samostatné části zadávací dokumentace (006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc).

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** |

* Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení - v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.
* Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
* Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
* Podpisy – uchazeč podepíše předepsané součásti nabídky tak, jak je předepsáno ve výpisu z Obchodního rejstříku oprávněnými osobami či osobami oprávněnými jednat jménem společnosti na základě plné moci. Originál nebo úředně ověřenou plnou moc v takovém případě uchazeč doloží jako součást profesních kvalifikačních předpokladů.
* Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

**Nabídka musí obsahovat:**

* 1. **Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky**

Nabídka bude opatřena obsahem s identifikačními údaji uchazeče a s uvedením počtu listů u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije vzor, který je součástí zadávací dokumentace – (002\_identifikace\_obsah\_nabidky\_vzor.doc).

* 1. **KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (003\_Kryci\_list\_vzor.xls). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, záruční doba a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů**

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Pro sestavení čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (004\_CP\_Zakladni\_kvalifikace\_vzor.doc).

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (reference na realizace vodovodních řadů, každé v hodnotě minimálně 2.000.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací. Pro sestavení seznamu uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (005\_TKP\_reference\_vzor.xls).

* 1. **Návrh smlouvy o dílo**

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat základním údajům zadávací dokumentace a obsahu nabídky. Uchazeč bude respektovat vzor, který je součástí zadávací dokumentace  
(006\_Obchodni\_podminky\_smlouva\_o\_dilo\_vzor.doc), do kterého doplní **své iniciály** – článek I., **termíny** zahájení prací - odstavec 4.1, **cenu** díla – odstavec 5.1 a **záruční dobu** - odstavec 10.2.

Smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

* 1. **OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována pomocí slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls).

**Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |

* 1. Uchazeč bere na vědomí, že bude-li vybrán, vztahuje se na něj jako na dodavatele veřejné zakázky povinnost spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
  2. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  3. Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  4. **Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.**

|  |
| --- |
| 1. **ZPŮSOB A HODNOCENÍ NABÍDEK** |

* 1. Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle celkové ekonomické výhodnosti nabídky a to dle následujících kritérií a vah vyjadřujících relativní důležitost těchto kritérií:

1. **nabídková cena bez DPH – váha 80 %,**
2. **rychlost provedení prací – váha 10 %,**
3. **reference – váha 10 %.**
   1. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
   2. Pro dílčí hodnotící kritérium „**nabídková cena**“ získá nejnižší nabídková cena 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky v rámci daného kritéria (s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce.
   3. Pro dílčí hodnotící kritérium „**rychlost provedení prací**“ získá nejkratší doba provádění prací 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejkratší dobou provádění prací).
   4. Pro dílčí kritérium „**reference**“ získá nabídka s nejlepšími referencemi 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky k hodnocené nabídce v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejlepšími referencemi).
   5. Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií, resp. dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

|  |
| --- |
| 1. **PODÁNÍ NABÍDKY** |

Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených, neprůhledných obálkách označených heslem:

**„Neotevírat – VZ č. 2019002** **– Rekonstrukce veřejného vodovodu Vysoké nad Jizerou - ulice Staroveská a Františka Vodseďálka“**

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

|  |
| --- |
| 1. **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY** |

**Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 3. 4. 2019 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ** |

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

|  |
| --- |
| 1. **ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE** |

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost může být podána písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 nebo elektronicky e-mailem na mistostarosta@vysokenadjizerou.cz.



|  |  |
| --- | --- |
| Vysoké nad Jizerou, 6. 3. 2019 | …............................................  Ing. Jaroslav Nechanický  místostarosta města |